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表一 项目概况
	建设项目名称
	同新（苏州）材料科技有限公司年产铜包铝线2万吨

	建设单位名称
	同新（苏州）材料科技有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	苏州市吴江区七都镇亨通大道1718号 

	主要产品名称
	铜包铝线

	设计生产能力
	年产铜包铝线2万吨

	第一阶段实际生产能力
	年产铜包铝线1万吨

	建设项目环评审批时间
	2026.04.14
	开工建设时间
	2026.04.15

	第一阶段调试时间
	2026.05.15
	验收现场监测时间
	2026.05.28~05.29

	环评报告表

审批部门
	苏州市生态环境局
	环评报告表

编制单位
	苏州恒为环境科技有限公司

	环保设施设计施工单位
	/
	验收监测单位
	苏州康恒检测技术有限公司

	投资总概算
	2000万元
	环保投资总概算
	20万元
	比例
	1%

	第一阶段投资
	1000万元
	第一阶段环保投资
	15万
	比例
	1.5%

	验收监测依据
	1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日）；

2、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办【2018】34号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告【2018】第9号，2018年5月16日）；

4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号，2017年11月20日）；

5、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函【2020】688号)；

6、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办【2021】122号）

7、苏州恒为环境科技有限公司《同新（苏州）材料科技有限公司年产铜包铝线2万吨项目》2026年1月；
8、苏州市生态环境局《关于对同新（苏州）材料科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建【2026】09第0050号）2026年4月14日；

9、苏州康恒检测技术有限公司《同新（苏州）材料科技有限公司验收检测报告》（KH-H2605099）2026年6月4日。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、废水排放标准

本项目无生产废水产生；生活污水依托出租方现有污水管道，接入市政污水管网，进入苏州市吴江七都生活污水处理有限公司集中处理。
表1-1 污水综合排放标准
排放口名

执行标准

取值表号及

级别

污染物指标

单位

标准限值

项目市政污水管网排口

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

表4三级标准

pH

无量纲

6～9

COD

mg/L

500

SS

400

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

表1B级标准

氨氮

45

总氮

70
总磷

8.0

2、废气排放标准

本项目产生的废气主要为包覆、拉丝工序产生的颗粒物、非甲烷总烃。

厂界无组织排放参考《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值。
表1-2  大气污染物无组织排放标准

类型
执行标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度mg/m3
企业边界无组织
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3

非甲烷总烃
边界外浓度最高点
4

颗粒物
边界外浓度最高点
0.5
厂区内无组织
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2
非甲烷总烃
监控点处1h平均浓度值
6

监控点处任意一次浓度值
20

3、噪声排放标准

项目运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，相关标准值摘录见表1-3。

表1-3  工业企业厂界环境噪声排放标准

序号

适用区域

类别

标准限值

标准来源

昼间

夜间

1

厂界

2类

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固废评价标准
一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

本项目涉及的危险废物分类执行《国家危险废物名录》（2021版）；收集、贮存、运输等过程按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求执行。

生活垃圾参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。



表二 项目建设情况
	2.1 工程建设内容： 

同新（苏州）材料科技有限公司位于苏州市吴江区七都镇亨通大道1718号，国新电梯科技股份有限公司厂房，从事铜包铝线项目的生产。
项目已于2025年4月11日取得苏州市吴江区数据局备案文件（项目审批文号：吴数据备〔2025〕160号；项目代码：2504-320509-89-01-919641）。

项目于2025年7月投产，但未申请办理建设项目环境影响评价审批手续，苏州市吴江生态环境局于2025年7月31日下达了行政处理通知书，责令立即进行整改：申请办理上述项目的环境影响评价手续。已于2026年4月14日取得苏州市生态环境局《关于对同新（苏州）材料科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建【2026】09第0050号）。
本项目第一阶段于2026年5月15日调试，第一阶段总投资1000万元，环保投资15万元，员工20人，工作时间实行1班制，日工作8小时，年工作300天。

2026年5月28日~29日苏州康恒检测技术有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，我公司根据验收监测结果编制了项目竣工环境保护验收检测报告，本次验收范围为同新（苏州）材料科技有限公司年产铜包铝线1万吨及其配套环保设施。
本项目位于苏州市吴江区七都镇亨通大道1718号。项目东面为苏州加联亚工业有限公司；南面为国新电梯、亨通大道；西面为克莱斯电梯；北面为良华照明。距离本项目厂界最近的敏感点为北侧138m处的隐读村居民。

项目地理位置示意图见附图1、周围环境概况图见附图2、监测点位示意图见附图3、厂区平面布置图附图4、项目建设内容见表2-1。
表2-1 建设内容表

项目

环评及审批情况

第一阶段实际建成情况

建设内容

年产铜包铝线2万吨

年产铜包铝线1万吨
项目投资

项目总投资2000万元，其中环保投资20万元

项目总投资1000万元，其中环保投资15万元
职工人数和工作时间

员工20人，按3班制生产，每班工作8小时，全年工作300天。
员工20人，按1班制生产，日工作8小时，全年工作300天。
占地面积

本项目占地面积2000平方米

本项目占地面积2000平方米
表2-2  本项目主要生产设备规格及数量

序号

设备名称

环评数量（台）

第一阶段实际数量（台）
备注
1
链拉

6
4
/
2
拉丝机

4
2
/
3
探伤机

4
4
/
4
铜包铝包覆机

5
2
/
表2-3  本项目原辅材料用量

类别

名称

环评年用量（t）

第一阶段实际年用量（t）
原料

铜带

4050
2025
铝杆
16100
8050
辅料

拉丝油
2
1
拉丝液

1
0.5
氩气

5

2.5
氮气

3

1.5
注：实际年消耗量根据调试期间用量折算。

	2.2水平衡：

本项目生产过程中无生产废水产生；生活污水接管至苏州市吴江七都生活污水处理有限公司，最终排入人字港。
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图2-1  项目第一阶段水平衡图 t/a


	2.3 变动影响分析：

本项目环评表中未说明本项目分阶段建设，实际分阶段建设，已建成的第一阶段建设内容包含在项目总建设内容中。未新增污染源，无重大变动。
表2-4  污染影响类建设项目重大变动清单

类别

序号

污染影响类建设项目重大变动清单

变动情况

判定

性质

1

建设项目开发、使用功能发生变化的

无

不属于

规模

2

生产、处置或储存能力增大30％及以上的

无

不属于

3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的

无

不属于

4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的

无

不属于

地点

5

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

无

不属于

生产工艺

6

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

(1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

(3)废水第一类污染物排放量增加的；

(4)其他污染物排放量增加10％及以上的。

无
不属于

7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10％及以上的。

无

不属于

环境保护措施

8

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10％及以上的

无

不属于

9

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

无

不属于

10

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10％及以上的。

无
不属于

11

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

无

不属于

12

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

无

不属于

13

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

无

不属于




2.4主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

生产工艺如下：
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图2-1 工艺流程图
	生产工艺流程简述：

1.包覆：铝杆先通过预拉拔成指定直径，拉拔过程需添加拉丝液，产生非甲烷总烃G1，再对铝杆进行旋切，保证铝杆表面洁净光滑，该过程产生铝皮S1，拉丝液与自来水按1:4进行配比，定期补充，无废拉丝液产生。铜带需经毛刷进行打毛，以保证包覆过程中与铝杆贴合度，该过程产生铜粉尘G2。通过数对成形辊，铜带在多对垂直成形辊和水平成形辊的作用下，沿纵向逐步形成圆管状并将铜带包覆在铝杆周围。采用高速氩弧焊方法将铜管的纵缝连续不断地焊接起来。焊接原理：非熔化极氩弧焊是电弧在非熔化极（通常是钨极）和工件之间产生电弧加热，在焊接电弧周围及邻近热影响区的高温金属不与空气接触，能防止氧化和吸收有害气体，从而使铜管纵缝流过一种不和金属起化学反应的惰性气体（常用氩气），形成一个保护气罩，使钨极端部、电弧和熔池处受高温后形成熔池焊接起来成为焊接接头。焊接完成后，为防止空气进入铜管与铝芯线的空隙中而影响两者界面的冶金结合，在包覆焊接装置之后再装了两对成形辊，使铜带与铝芯线表面在焊后立即贴紧密合在一起，从而形成复合铜包铝线坯并缠绕在卷盘上。

2.拉丝：将铜包铝线坯通过链拉、拉丝机拉丝成符合产品需求直径的铜包铝线，该过程需添加拉丝油，产生非甲烷总烃G3。拉丝油定期补充，无废拉丝油产生。

3.探伤：通过探伤仪对产品进行检验，产生不合格品S3。探伤原理基于电磁感应：探头线圈通入高频交流电，产生交变磁场；铜包铝线感应出“涡流”并形成反向二次磁场。无缺陷时涡流规则，有缺陷时路径受阻，导致线圈阻抗 / 感应电压变化，从而系统识别缺陷。故本项目探伤原理不涉及放射性射线。

4.成品：成品入库。


	3.1 废水

（1）生活用水

本项目生产过程中无生产废水产生；生活污水依托出租方现有污水管道，接入市政污水管网，纳入苏州市吴江七都生活污水处理有限公司，最终排入人字港。

表3-1  水污染物产生及处理情况
类别

废水量(t/a)

污染因子

排放去向

环评

实际

生活污水

612
612
化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、pH
本项目无生产废水产生，生活污水接管苏州市吴江七都生活污水处理有限公司。

3.2 废气
本项目产生的废气主要为包覆、拉丝工序产生的颗粒物、非甲烷总烃。包覆、拉丝废气废气排放量较小，车间无组织排放。
表3-2  废气产生及处理情况

来源

废气名称

污染物种类

排放方式

治理设施

包覆工序
包覆废气
颗粒物
无组织排放

/
拉丝工序
拉丝废气
非甲烷总烃
/
3.3 噪声

本项目建成后的噪声主要来自链拉、拉丝机、铜包铝包覆机等设备运转产生的噪声，噪声源强在80~85dB（A）之间。主要设备的噪声源强如下表所示。建设项目主要高噪声设备情况见表3-3、3-4。

表3-3  建设项目噪声污染源（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称

数量

声功率级〔dB（A）〕

声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界距离/m
方位

室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

1#车间

链拉
4
80
合理布局、采用减震、隔声、消音

52
21
1
54
东

40.36 

一班8h

30
10.36 

18
3
南

65.47 

35.47 

230
52
西

40.69 

10.69 

3
2
北

68.99 

38.99 

2
2

拉丝机

2
85
76
31
1
31
东

50.18 

20.18 

18
5
南

66.03 

36.03 

230
76
西

42.39 

12.39 

3
2
北

73.99 

43.99 

2
3

铜包铝包覆机

2
85
34
16
1
77
东

39.27 

9.27 

18
3
南

67.46 

37.46 

230
34
西

46.37 

16.37 

3
5
北

63.02 

33.02 

2
空间相对位置原点为1#车间西南角地面处，设备高度以平均值计，室内边界距离为最近边界距离。

备注：本项目无室外声源。

3.4 固废

本项目主要固废为铝皮、收集的粉尘、不合格品、废布袋、废包装容器、生活垃圾。生活垃圾由苏州市吴江区七都镇环境卫生管理所清运，不合格品、废布袋、收集的颗粒物由苏州市隆美尔环保科技有限公司处置；废包装容器由苏州全佳环保科技有限公司处置。固废实现“零”排放。

表3-4  建设项目固体废物情况表
名称

类别

废物代码

产生量（t/a）

处置方式

备注
环评设计

第一阶段实际建设

生活垃圾

一般固废

900-099-S64

6
3
苏州市吴江区七都环境卫生管理所清运

/
铝皮
一般固废

900-002-S17

20
10
苏州市隆美尔环保科技有限公司
/
收集的粉尘
一般固废

900-002-S17

1.088
0.544

/
不合格品
一般固废
900-002-S17

128.015
64
/
废布袋
一般固废

900-009-S59

0.01
0.005
/
废包装容器

危险废物
900-249-08

0.06
0.03
苏州全佳环保科技有限公司

/
厂区内设有5m2一般固废堆场。危险废物由于产生量较小、实际产生周期较长，设置危废贮存点临时贮存，并立即委托处置单位进行处置，无需设置危废仓库长期贮存。固体废物产生及处置情况见表3-4。
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图3-2  一般固废堆场、危废暂存区、危废信息公开栏
3.5 其它环保设施

排污许可证申领情况：已通过审核，编码为：91320509791969802E001X。


表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	4.1 建设项目环境影响报告表主要结论

综上所述，拟建同新（苏州）材料科技有限公司年产铜包铝线2万吨项目（第一阶段）符合国家相关产业政策：在认真落实各项环保措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制；项目建设后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从环境保护的角度上来说，拟建项目建设是可行的。
4.2 审批部门审批决定 

见附件苏州市生态环境局《关于对同新（苏州）材料科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建【2026】09第0050号）。



	5.1监测分析方法

验收监测期间，污染因子监测分析方法见表5-1。

表5-1  污染因子监测检测方法

检测类别

采样方法、名称及编号（含年号）

无组织废气

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）

噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

5.2 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测质量保证和质量控制按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)和《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)中有关规定执行。现场废气采集时，采集全程空白样和现场平行样，样品避光保存。本项目气体监测项目，现场监测仪器均经过计量检定，使用前均经过校准和现场标定，分析方法和仪器选用遵循尽量避免或减少干扰、测试浓度在仪器量程30%~70%量程范围的原则。需采集实验室分析的项目，现场同步设置空白样品。监测数据实行三级审核。

5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB测量结果有效。


表六 验收监测内容
	6.1 废水监测

本项目生产过程中无生产废水产生，生活污水依托承租方，接管至苏州市吴江七都生活污水处理有限公司，最终排入人字港。生活污水数据不具有代表性，因此本次未进行监测。
6.2 废气监测

无组织废气监测内容见表6-1。
表6-1  废气监测点位、监测项目和监测频次

产生工序

监测点位

监测项目

监测频次

厂界无组织排放

上风向G1

下风向G2、G3、G4
颗粒物、非甲烷总烃
2个周期，3次/周期
厂区内无组织排放
生产车间门

口外 1 米处G5
非甲烷总烃

2个周期，3次/周期
6.3 噪声监测

噪声监测内容见表6-4。具体点位见附图。

表6-4  噪声监测点位、监测项目和监测频次

噪声类型

监测点位

监测项目

监测频次

厂界噪声

在厂界外布设4个噪声监测点位

(厂界外1米)

等效声级值

2个周期，每周期昼间各监测1次



表七 验收监测期间生产工况记录
	7.1 验收工况
验收监测期间(2026年5月28日~26日)该公司生产正常，各项环保治理设施均运转正常，验收监测期间本项目生产情况见表7-1。
表7-1验收监测期间本项目生产情况

日期

名称

第一阶段设计生产能力（万件/a）

达产日产量值（万件/d）
验收监测当天生产（万件/d）

负荷（%）

2026.05.28
铜包铝线

1
0.0033

0.0031
95
2026.05.29
铜包铝线
1
0.0033

0.0031
95
7.2 废水监测结果及分析评价

本项目无生产废水产生及排放，生活污水管网依托出租方，纳入苏州市吴江七都生活污水处理有限公司处理。生活污水数据不具有代表性，因此本次未进行监测。




	7.3 废气监测结果及分析评价

本项目无组织废气监测采样期间监测结果见表7-2。

表7-2  无组织排放废气监测结果统计表（202605.28~29）

采样日期
2026.05.28
监测因子

单位

点位

第1次
第2次
第3次
小时浓度均值
最大值/均值最大值
非甲烷总烃
mg/m3
厂界上风向G1
0.16
0.14
0.16
0.15
0.69
厂界下风向G2
0.32
0.32
0.38
0.34
厂界下风向G3
0.7
0.69
0.68
0.69
0.90
厂界下风向G4
0.22
0.36
0.26
0.28
限值

4

非甲烷总烃
mg/m3
厂区车间门外1米处G5

0.71
0.76
0.70
0.72
/
限值

/
/
/
6
20
颗粒物
mg/m3
厂界上风向G1
0.182
0.177
0.203
/
0.312
厂界下风向G2
0.204
0.240
0.299
/
厂界下风向G3
0.292
0.217
0.312
/
厂界下风向G4
0.232
0.271
0.225
/
限值
0.5
采样日期
2026.05.29
监测因子

单位

点位

第1次
第2次
第3次
小时浓度均值

最大值/均值最大值
非甲烷总烃
mg/m3
厂界上风向G1
0.18
0.16
0.17
0.17
0.45
厂界下风向G2
0.32
0.32
0.20
0.28
厂界下风向G3
0.46
0.40
0.49
0.45
厂界下风向G4
0.30
0.33
0.31
0.31
限值
4

非甲烷总烃
mg/m3
厂区车间门外1米处G5
0.42
0.55
0.44
0.47
/
限值

/
/
/
6
20
颗粒物
mg/m3
厂界上风向G1
0.18
0.192
0.197
/
0.339
厂界下风向G2
0.288
0.251
0.318
/
厂界下风向G3
0.310
0.275
0.228
/
厂界下风向G4
0.339
0.288
0.219
/
限值
0.5
监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界颗粒物、非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值。



	7.4 噪声监测结果及分析评价

本项目噪声监测结果见表7-3。

表7-3 项目厂界环境噪声监测结果汇总表  Leq dB(A)

监测数据点编号

测点位置

等效声级dB(A)

2026.05.28
2026.05.29
昼间

昼间

N1

厂界东侧外1米处

57.9
58.2
N2

厂界南侧外1米处

58.5
56.7
N3

厂界西侧外1米处

59.5
55.1
N4
厂界北侧外1米处

58.5
55.1
标准限值
≤60
≤60
达标情况
达标
达标
监测结果表明：验收监测期间，该公司东、南、西、北厂界昼间环境噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求，夜间不生产。
7.5 污染物排放总量核算

颗粒物、非甲烷总烃均无组织排放，无需总量核算。

	7.6 审批意见及落实情况
苏州市生态环境局《关于对同新（苏州）材料科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建【2026】09第0050号）的执行情况见表7-5。
表7-5 环评批复执行情况

序号

环评批复要求

执行情况

是否符合

1

厂区应实行“清污分流、雨污分流”。项目生活污水达 标后通过市政污水管网排入七都生活污水处理有限公司处理，尾水达标排放。
本项目生产过程中无生产废水产生，生活污水依托承租方，接管至苏州市吴江七都生活污水处理有限公司，最终排入人字港。
是

2

加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。
验收监测期间，本项目厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。
是

3

本项目须选用低噪声设备，对噪声源须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，使厂界噪声执行《工业企业厂界环 境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
本项目生产设备合理布局，采用低噪声设备，高噪声设备采取了相应的减振、隔声等降噪措施。监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声满足相关标准要求，详见噪声监测结果评价。
是

4

按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固 体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物 必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危 险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保不对周 围环境和地下水造成影响。
本项目主要固废为铝皮、收集的粉尘、不合格品、废布袋、废包装容器、生活垃圾。生活垃圾由苏州市吴江区七都镇环境卫生管理所清运，不合格品、废布袋、收集的颗粒物由苏州市隆美尔环保科技有限公司处置；废包装容器由苏州全佳环保科技有限公司处置。固废实现“零”排放。
是

5

你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求;应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准 规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的以全部遵守设计使用规范和相关主管部门要求。
是

6

按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控『1997』122号）的规定规范设置各类排污口及标识。

各类排口已安装排污口标识牌
是

7

按报告表要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。

本项目以按报告表要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。
是




表八

	验收监测结论：

8.1 工况
2026年5月28日~29日验收监测期间，该项目第一阶段已建成，主体工程和环保治理设施均处于正常运行状态，生产能力满足建设项目竣工验收75%的要求。

8.2 废水监测结果

本项目生产过程中无生产废水产生，生活污水依托承租方，接管至苏州市吴江七都生活污水处理有限公司，最终排入人字港。生活污水数据不具有代表性，因此本次未进行监测。
8.3 废气监测结果

厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值的要求；厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值的要求。

8.4 噪声监测结果

监测结果表明：验收监测期间，该公司东、南、西、北厂界昼间环境噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

8.5 固废

本项目主要固废为铝皮、收集的粉尘、不合格品、废布袋、废包装容器、生活垃圾。生活垃圾由苏州市吴江区七都镇环境卫生管理所清运，不合格品、废布袋、收集的颗粒物由苏州市隆美尔环保科技有限公司处置；废包装容器由苏州全佳环保科技有限公司处置。固废实现“零”排放。
8.6 总量核定结果
颗粒物、非甲烷总烃均无组织排放，无需核算。
8.7 建议和要求

1、提高环保意识，加强环保知识培训，建设文明环保的企业。

2、制定日常环境检测计划，比如委托第三方环境检测机构对本项目排污情况进行年度检测。
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附图1 项目地理位置示意图
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附图2 项目周围环境概况图
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附图3 监测点位示意图（摘自检测报告）
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图4 厂区平面布置示意图
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图5 车间平面布置示意图

表三 主要污染源、污染物处理和排放











表五 验收监测质量保证及质量控制
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