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[bookmark: _Toc28022]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	高档纺织面料生产线技术改造项目

	项目
代码
	2501-320509-89-02-572078

	建设单位联系人
	陈建国
	联系方式
	13906255132

	建设
地点
	江苏省苏州市吴江区桃源镇澄源村

	地理
坐标
	（120度33分36.667秒，30度50分22.902秒）

	国民经济行业类别
	C1751化纤织造加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目行业类别
	十四、纺织业17 化纤织造及印染精加工175 有喷水织造工艺的

	建设
性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	苏州市吴江区数据局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	吴数据备〔2025〕440号

	总投资（万元）
	11000
	环保投资（万元）
	300

	环保投资占比（%）
	2.7
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	否
是：     
	用地面积（m2）
	11209.87m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1、规划名称：《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划（2021-2035年）》
审批机关：国务院
审批文号：国函〔2023〕12号
2、规划名称：《苏州市国土空间总体规划（2021一2035年）》
审批机关：国务院
审批文号：国函〔2025〕8号
规划名称：《苏州市国土空间总体规划吴江分区规划（2021-2035年）》
审批机关：江苏省人民政府
审批文号：苏政复〔2025〕5号
4、规划名称：《苏州市吴江区桃源镇总体规划修编（2017-2030）》
审批机关：苏州市吴江区人民政府
审批文号：吴政发〔2017〕5号

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1、与《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析
（一）规划作用
本规划是示范区空间发展的指南、可持续发展的蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，指导下层次国土空间规划编制实施，重点明确耕地保护、生态环境、城乡格局、历史人文与特色风貌、公共服务与基础设施等方面的发展策略、管控底线及区域协同事项。
（二）规划范围与期限
示范区规划范围包括上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县（以下简称两区一县）全域，约2413平方公里。先行启动区规划范围包括金泽、朱家角、黎里、西塘、姚庄五个镇全域，约660平方公里。
规划协调区范围包括虹桥主城片区除青浦区以外的区域，嘉兴市秀洲区的王江泾镇和油车港镇，昆山市的淀山湖镇、锦溪镇和周庄镇，约486平方公里。
规划近期至2025年，远期至2035年，远景展望至2050年。
（三）空间战略
1.生态优先、绿色低碳发展 
尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，强化生态基底硬约束，像保护眼睛一样保护自然和生态环境。采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，确保长期稳定利用耕地不减少。转变以投资和要素投入为主导、土地增量规模扩张的传统发展模式，落实建设用地“负增长”，通过资源利用方式转变倒逼发展方式转型，加强土地节约集约利用。强化安全底线要求，保障区域防洪排涝安全，提升气候变化、公共卫生、地面沉降等风险的应对能力。推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，营造更高质量的绿色人居环境。
2.创新驱动、高质量发展 
以好风景促进新经济，将生态优势转化为发展优势，促进创新链产业链资金链人才链深度融合，推动战略性新兴产业集群发展。加强历史文化遗产保护和活化利用，塑造江南文化品牌，完善文化产业体系和市场体系，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，加快实施重大文化创意产业项目。深化体制机制改革，对标最高标准、最好水平，按照“就高不就低”的原则，充分借鉴吸纳两省一市及国内外先行地区的先进理念、标准、策略和政策，推动全面深化改革举措的集中落实、系统集成、率先突破，形成可复制、可推广的引领性范例。 
3.多中心、网络化、融合式空间发展 
健全主体功能区制度，优化国土空间发展格局，不搞集中成片、大规模、高强度开发建设，发挥中小城镇的“粘合剂”作用，推动大中小城镇和乡村的集群式协同发展。强化交通立体网络和复合枢纽支撑，提高交通网络的链接效率。在总体延续江南水乡空间肌理的基础上融入现代元素，形成“河湖田镇村”融合共生的水乡单元，打造宜居宜业宜游宜学宜养的社区生活圈，促进生产、生活、创新、服务功能的融合。 
4.跨界协同、一体化发展 
打破行政壁垒和制度藩篱，完善跨行政区域、多层级共商的空间治理框架，明确共同的规划管控底线与标准，强化区域生态环境共保共治，推动基础设施互联互通，促进毗邻区域公共服务设施资源共享，建立标准理念统一、资源信息共享、管理执法一体、协商保障有力的区域一体化发展新机制。
（四）筑牢生态和安全基础
基于示范区资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价结果，综合考虑防洪等自然灾害风险、历史文化保护要求，按照耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界的优先次序，统筹划定“三区三线”，作为调整经济结构、规划产业发展、推进城乡建设不可逾越的红线。
明确耕地保护目标。立足保障国家粮食安全和重要农产品供给，示范区将耕地保护目标带位置确定为76.60万亩（约510.66平方公里），其中，青浦区17.73万亩，吴江区30.78万亩，嘉善县28.09万亩。 
划定永久基本农田。将布局集中、用途稳定、具有良好水利和水土保持设施的高产、稳产、优质耕地纳入永久基本农田保护，示范区落实永久基本农田保护任务66.54万亩（约443.6平方公里），其中，青浦区划定落实15.24万亩，嘉善区划定落实24.54万亩；吴江区永久基本农田保护任务26.76万亩。 
划定生态保护红线。将示范区内具有重要水源涵养、生物多样性维护功能的生态功能极重要区域划入生态保护红线，生态保护红线总面积143.32平方公里（21.4969万亩），其中，青浦21.97平方公里（3.2944万亩），吴江115.09平方公里（17.2635万亩），嘉善6.26平方公里（0.9390万亩）。将区域生态网络中其他较重要的生态空间作为结构性生态空间，禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动，包括生态绿心、清水绿廊、蓝色珠链等区域生态结构性空间，城镇开发边界外的湖泊、河道、林地以及其他重要生态片区，以及城镇开发边界内的结构性生态空间。 
划定城镇开发边界。以城镇开发建设2020年现状、资源承载能力为基础，落实多中心、网络化、融合式的空间结构，示范区划定城镇开发边界647.6平方公里（97.14万亩），其中，青浦185.5平方公里（27.83万亩，城镇开发边界扩展系数1.16），吴江319.8平方公里（47.97万亩，城镇开发边界扩展系数1.22），嘉善142.3平方公里（21.34万亩，城镇开发边界扩展系数1.30）。城镇开发边界内建设用地规模605.0平方公里，占示范区规划建设用地总规模的75.8%。
（五）生态环境共治
1.实施水岸联治与修复
建设多层级清水绿廊。以太浦河、京杭运河两条一级清水绿廊为先行示范，带动吴淞江-苏州河、屯浦塘-急水港-拦路港-泖河-斜塘、頔塘、红旗塘-大蒸塘-园泄泾等二级清水绿廊建设，实施水岸联动综合整治，推进滨水污染源清退、岸坡植被修复、亲水设施建设等工作，适度延展自然河漫滩，打造“绿色水源通道、绿色行洪通道、绿色生态廊道”。
一级清水绿廊城镇段管理范围自规划河口线原则上外扩不小于30米，保护范围不小于60米；农村段管理范围自规划河口线原则上外扩不小于80米，保护范围不小于200米；郊野段管理范围自规划河口线原则上外扩不小于300米，保护范围不小于1000米，核心监控范围不小于2000米。管理范围内禁止陆域污染排放，可适当布局慢行交通系统、湿地公园、带状滨河公园、观光码头、亲水平台等复合功能；保护范围内限制陆域污染排放，实施滨河生态空间优化，积极引导功能转换；核心监控范围内新建项目须与自然生态环境和传统历史风貌相协调。二级清水绿廊的管理范围可参照一级清水绿廊划定。
加强滨水湿地生境修复。整合重要水体周边和跨界地区的小微水体，采取保育为主、修复为辅的生态保护策略，通过缓坡岸线营造、水下地形改造和水生植被群落优化等措施，构建净化湿地、圩田湿地、滨水林带等多样生境空间，修复独具特色的“林-塘-田-湖-岛”复合的江南圩田湿地景观肌理，进一步提升水质净化功能，保障江南水乡生态系统的稳定性和可持续性。
加强排污许可管理。重点推进工业污染排放源整治。有序开展太浦河及其主要支流沿线的重污染企业腾退工作，鼓励一般企业进行技术改造和生产线升级。引导工业企业集中入园，加强园区废污水的集中处理和再生利用，重点支持化工、电镀、印染、制革等行业企业建设污水零直排园区。 
实施船舶与码头同治，防控航运污染。提高船舶污废物处理率，加强载运危险货物船舶的动态监控，重点发展标准化船舶和内河集装箱专用船等，推广新能源船舶应用。全面取缔“散乱污”无证码头，推进太浦河、京杭运河沿线码头安全、有序、绿色化发展。 
提升城乡生活污水处理水平。城镇地区以控源截污、雨污分流为抓手，降低径流污染对河道水环境的影响。农村地区采用集中与分散相结合的处理模式，全面普及生态化治理设施，消除生活污水直排。至2035年，城镇污水处理率和农村生活污水处理率均达到100%。
引领太湖流域共治。统一流域水环境治理目标和标准，推动示范区重要江河湖库生态保护治理。至2035年，水体水功能区水质达标率达到100%，国控断面优III类比例100%，太浦河水质达到Ⅱ-Ⅲ类，其他水体水环境不低于IV类。以太湖为流域生态保护核心，统筹谋划和实施入湖河流综合整治、岸线生态保护与修复等水源保护工程，实现“优蓝扩绿”。完善省、市、县三级考核体系，协同确立产业准入、水资源管理、水域纳污总量控制、污染源监管等法规标准，共保“太湖一盆清水”。
2.联合开展大气污染综合防治
加快实施传统产业升级和整治。重点针对精细化工、纺织印染、包装印刷、家具建材、橡胶和塑料制品、砖瓦、机械喷漆加工等行业，加大整治力度。全面淘汰小型燃煤（重油）和生物质锅炉，实施燃油燃气锅炉低氮燃烧改造，对区域内每小时65蒸吨及以上燃煤（重油）锅炉和生物质锅炉进行超低排放改造。建立区域工业污染源动态监管机制，杜绝污染回潮现象。
加强污染物协同控制。区域内禁止高VOCs（挥发性有机物）含量有机溶剂涂料、油墨、胶黏剂生产的新建、改扩建项目，逐步推进交通装备、集装箱、机械设备制造等行业实施源头替代。重点针对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散及工艺过程等五类VOCs排放源，采取全链条、精细化防控。
3.加强土壤污染防治与修复
加强农业污染源头防控与农田土壤环境保护。开展河湖围网养殖污染治理，推广生态养殖，推进农村固体废弃物资源化利用和畜禽养殖场综合治理。推动示范区农用地土壤污染状况详查成果共享，统筹开展耕地土壤环境质量类别划定，协同制定受污染耕地安全利用和严格管控工作方案，建立耕地土壤和农产品协同监测预警融合网络。至2035年，实现受污染耕地安全利用率达到100%。
有序开展污染场地治理修复。结合示范区低效工业用地减量化和城市更新开展土壤污染治理修复。科学编制污染场地修复方案，采取针对性措施，防止污染土壤挖掘、堆存以及治理修复过程中产生的二次污染，对具有挥发性有机污染物的场地鼓励采取原位治理修复技术和封闭式治理措施。
强化污染地块信息披露与联合治理。统一建立场地环境风险防控体系，整合集成示范区土壤污染重点源头企业用地调查信息，逐步形成优先管控名录和污染地块清单，研究完善建设用地土壤污染状况调查和风险管控相关制度体系，推动实现疑似污染地块、污染地块空间信息纳入国土空间规划“一张图”管理。
相符性分析：本项目位于江苏省苏州市吴江区桃源镇澄源村，不涉及耕地和永久基本农田保护线、生态保护红线；本项目距大运河30m，不在一级清水绿廊城镇段管理范围内；本项目为高档纺织面料生产线技术改造项目，属于传统产业升级和整治，符合大气污染综合防治要求。因此本项目符合《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。
2、与《苏州市国土空间总体规划（2021-2035）》的相符性分析
《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，于2025年1月12日获国务院批复。
规划范围：市域规划范围为苏州市行政辖区，包括吴江区、吴中区、相城区、姑苏区、苏州工业园区、虎丘区6个市辖区和张家港市、常熟市、太仓市、昆山市4个县级市。中心城区规划范围包括姑苏区行政辖区和吴江区、吴中区、相城区、苏州工业园区、虎丘区的部分地区，面积849.49平方千米。
城市性质：东部地区重要的中心城市、国家历史文化名城、全国性综合交通枢纽城市。
发展定位：全国先进制造业和高新技术产业基地、区域性科技创新高地、综合型现代物流中心、具有江南水乡特色的国际旅游目的地。
发展目标：到2025年
建成具有区域影响力的重要城市。生态环境质量持续改善，耕地保护、绿色发展水平不断提高；城市空间、产业布局、资源配置更加科学合理创新策源、产业引领、门户枢纽等功能全面增强；公共服务和城市韧性水平显著提升。
到2035年
建成经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的现代化城市。生态环境根本好转，全面建立绿色发展模式；构建创新引领的现代化经济体系，务实全国先进制造业和高新技术产业基地，建成区域性科技创新高地；完善链接国际国内的枢纽体系，成为服务构建新发展格局的综合型现代物流中心；建成宜居、韧性、智慧城市，国际旅游影响力全面增强。
展望至2050年
全面建成社会主义现代化城市，独具魅力的现代化国际大都市、美丽幸福新天堂。成为展示中国式现代化新道路、人类文明新形态的城市范例。
统筹划定“三区三线”：
①耕地和永久基本农田保护红线：苏州市耕地保有量不低于193.77万亩，其中永久基本农田保护面积不低于172.81万亩。
②生态保护红线：生态保护红线面积不低于1950.71平方千米。
③城镇开发边界：城镇开发边界面积控制在2651.83平方千米以内。
国土空间开发保护总体格局：
对接国家“两横三纵”城镇化战略格局、国家农产品主产区和国家粮食安全产业带、“三区四带”生态屏障等国土空间开发保护要求，推动市域一体化发展，形成“一主四副双轴、一湖两带两区”的多中心、组团式、网络化的国土空间开发保护总体格局。
本项目位于江苏省苏州市吴江区桃源镇澄源村，本项目不占用永久基本农田，不在生态保护红线内，位于城镇开发边界内，因此符合《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。
3、与《苏州市国土空间总体规划吴江分区规划（2021-2035）》的相符性分析
《苏州市国土空间总体规划吴江分区规划（2021-2035年）》，于2025年2月24日获江苏省人民政府批复。
规划范围：本次规划范围为吴江行政辖区，总面积1237.44km（含吴江太湖水域）。
发展定位：长三角生态绿色一体化发展示范区重要组成部分、创新湖区，乐居之城。
发展目标：到2025年
城市功能进一步完善，一体化制度创新形成一批可复制可推广经验，示范引领长三角更高质量一体化发展的作用初步发挥。
到2035年
形成更加成熟、更加有效的绿色一体化发展制度体系，全面建设成为示范引领长三角更高质量一体化发展的标杆。构建“三核、两轴、两带、多点”的国土空间总体格局。
“三区三线”包含以下内容：
①耕地和永久基本农田保护红线：吴江区耕地保有量不低于30.7757万亩（永久基本农田保护面积不低于26.7602万亩，含委托易地代保任务0.9000万亩）。
②生态保护红线：生态保护红线面积不低于115.0801平方千米。
③城镇开发边界：城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.2191倍。
本项目位于江苏省苏州市吴江区桃源镇澄源村，本项目不占用永久基本农田，不在生态保护红线内，位于城镇开发边界内，因此符合《苏州市国土空间总体规划吴江分区规划（2021-2035）》要求。
4、与《苏州市吴江区桃源镇总体规划修编（2017-2030）》相符性分析
（一）总战略目标
以桃源镇新一轮经济建设及土地开发为契机，以第三产业及房地产开发为动力，以交通干道为纽带，优化城市用地空间结构，完善城市功能配置，指导中心区的开发建设，加快桃源城市化的进程。
（二）区域规划目标
1、强化城市综合功能：中心区是全镇公共活动的集聚中心，通过规划强化市民公共生活活动功能，促使多元功能之间的互动，增强城市文化活动。 
2、提高城市环境品质：以人为本，以塑造高品质的城市环境为目标，突出城市轴线（道路、滨水）规划，塑造人与自然和谐共生的城市建筑群体和开放空间，配置完善的服务设施，构筑舒适、优美的绿化滨水环境。 
3、高效的交通系统：建立合理的城区道路系统与交通系统组织，保障中心区的交通便捷与安全，特别是中心区各功能区段的可达性和相互之间的交通组织。
4、独具特色的城市形象：根据中心区域环境特征和独特的功能定位，结合现状景观环境，对水体—道路“双网”体系进行严格的规划，将河道设计成景观构成的一部分；沿华盛大道建设全新的商务办公及商贸建筑与商住区，强化城市的文化氛围，创建独具特色的城市形象。 
（三）功能定位
为了营造桃源中心区的优势，除了土地的价格优势之外，将其定位为独具特色的亲水生态型的公共服务区域。以生态景观为核心营造独有的自然及人工环境，极大地增强了其吸引力，其市场前景也就相当乐观。在其产业定位上，桃源中心区将大力发展以商贸、金融、休闲娱乐为代表的现代服务业和以环境为先导的生态居住。
（四）总体布局结构 
规划用地布局的总体结构可概括为“一核、一心、两轴、三片区”的总体发展模式。
“一核”：是指文桥港北侧、苏震桃一级公路西侧的以中央公园及商业为核心的镇级公共服务核心区，它集中了整个区域的核心商业商务、休闲娱乐和文体教育设施，是整个区域的核心发展区。
“一心”：是指文桥港南部以政府为核心的行政、商业、商务公共设施中心，它既是中心区近期发展的重要带动因素，同时也是远期整个中心区南部不可或缺的公共服务副中心。
“两轴”：分别指南北向的华盛大道大型公建发展轴和居住区公建发展轴。 
华盛大道大型公建发展轴：既是整个区域的交通枢纽，同时更是整个区域的核心公建的聚集区，是整个区域的核心发展带。 
居住区公建发展轴：以与华盛大道平行的南北向次干道为依托，设置主要服务于居住区的商业娱乐服务带，起着联系三大居住片区的重要作用。规划区由这两条主要发展轴分割形成三条南北向的功能廊道，由东向西分别为大型公共服务设施廊道、商业娱乐廊道和居住生活廊道。
“三片区”：是以文桥港及北部的青铜路（规划）为界分割形成的三片住宅区，分别设置北部居住组团、核心居住组团和府南居住组团。 
（五）工业仓储用地规划
1、工业用地规划
规划采用了集中式的布局模式，彻底改变现状工业用地分布零散、功能混杂的状况，将分布零散且规模较小的工业用地置换，保留现状规模较大且集中布置的部分工业用地，规划工业用地面积为19.51公顷，占建设用地比例4.29%。
2、仓储用地规划 
由于规划区内的工业用地以保留为主，因而规划不设置单独的仓储用地，企业可根据需要在内部自行设置辅助性的仓储用地，大型的仓储用地将在规划区外镇域南部的工业集中区内统一集中设置。
（六）基础设施规划
1、给水
规划期末规划区内最高日用水量为4.63万m3/d。给水由市区域水厂统一供给，区域输水干管沿苏震桃一级公路敷设，主要通过沿震桃公路敷设的DN600给水主干管接入规划区给水管网。
2、排水
规划区采取雨污分流制排水系统，新区一律采取雨污分流制；旧城区结合旧城改造逐步实现雨污分流制。规划期末规划区内平均日污水排放量为2.47万m3/d。目前项目所在区域污水管网已经建成，生活污水直接经市政污水管网排入区域污水处理厂集中处理。
3、供电
规划区内10kV高压线路总负荷总计26.8万kV，10kV高压线路按最大利用小时4000小时算规划期末10kV高压线路电量为107082万kWh。
4、供热
项目所在区域目前尚无相关供热规划。
5、供气
项目所在区规划尚无天然气管线。
6、电讯
邮政：规划于青铜路（规划中）与华盛大道交汇处的西南部布置一处邮政支局，占地面积约3000平方米左右。
电信：至规划期末规划区的电话装机容量6.74万部。规划区内设电信局一个，并根据地块和用户分布，规划区共设若干个电话户外交界箱。电信光缆从电信局所引出，引入各地块。规划区内增设电信服务网点一个。
相符性分析：本项目位于江苏省苏州市吴江区桃源镇澄源村。根据最新详细规划，属于一类工业用地。本项目厂区周边设施配套齐全，交通运输便利，自来水由自来水厂供给，电力由当地供电所提供，项目地生活污水管网尚未接通，生活污水近期抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司，远期待有条件之后接管至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理，生产废水管网已接通，接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网。因此本项目选址合理。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
表1-1  产业政策相符性分析
	类别
	法律法规、政策文件
	是否属于

	国家产业政策
	《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中的禁止准入类项目。
	不属于

	
	《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的限制类、淘汰类项目。
	不属于

	
	《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中鼓励类项目，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》中禁止准入类项目
	不属于

	地方产业政策
	《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中的限制类、禁止类、淘汰类项目。
	不属于

	
	《浙江省生态环境厅上海市生态环境局江苏省生态环境厅长三角生态绿色一体化发展示范区执委会关于印发长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单的通知》（浙环函〔2022〕260号）禁止事项。
	不属于

	
	《浙江省生态环境厅上海市生态环境局江苏省生态环境厅长三角生态绿色一体化示范区执委会关于进一步深化长三角生态绿色一体化发展示范区环评制度改革的指导意见》（浙环发〔2023〕44号）豁免环评管理的项目类别清单和告知承诺审批的项目类别清单。
	不属于

	
	《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件3）
	不属于

	
	《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录2024年本》中限制类、淘汰类、禁止类项目
	不属于

	
	《江苏省“两高”项目管理目录》（2024年版）中“两高”项目
	不属于


本项目符合国家和地方的相关产业政策。
2、吴江区喷水织造行业整治提升行动相符性分析
表1-2 《吴江区喷水织造行业(含污水处理厂、站)整治提升行动工作指引》（喷组〔2023〕2号）相符性分析
	工作要求
	本项目情况
	相符性

	（一）重点区域全面清零。重点区域包括吴江开发区、太湖新城、七都镇、震泽镇，至2024年底实现喷水织机全面清零。
	本项目位于桃源镇，不属于重点区域。
	符合

	（二）保留区域规范提升。保留区域指重点区域外的其它区域，对业态散乱、规模不经济、污水未集中收集治理、排放不达标和无证经营的喷水织机一律淘汰。考虑C类、D类企业首先淘汰，鼓励高端零散喷水织造企业搬迁入园(集聚区)，集聚区喷水织机总数不小于4000台，应有完善的喷织废水处理设施和中水回用能力，配有较好的缓冲净化湿地。
	本项目污水接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排放，不属于C类、D类企业。
	符合

	（三）污水厂(站)高标运维。区域接纳喷水织机废水的污水处理厂(站)设计处理能力应大于1万吨/日。保留运行的污水处理厂应符合安全生产要求，结合工业污水布局，形成与区域内喷织废水产生量相匹配的污水处理能力。符合条件的集中式污水处理厂由水务集团逐步接管运维，通过提标改造逐步完善处理工艺，实现设施外排水稳定达标排放，回用水符合国家工业中水回用标准，中水回用率近期不低于50%，通过3-5年技术工艺的提高，争取提升至75%以上。
	本项目接管的苏州市桃源富乡污水处理有限公司目前设计处理能力4万吨/日，远期处理能力5万吨/日，中水回用率76%。
	符合

	（四）环境管理持续提升。喷织企业和污水厂(站)公共区域应保持干净整齐、规范有序，做到厂区雨污分流到位、产品物料堆放有序、管网标识标向清晰、污水污泥处置合规、固危废仓库规范、自动监控设备有效。
	本项目厂区雨污分流到位、产品物料堆放有序、管网标识标向清晰、固危废仓库规范、自动监控设备有效。
	符合

	（五）取水排水全程监管。规范喷水织造企业取水许可管理，不再新增喷水织造企业独立取水许可，统一由污水处理厂(站)补充损耗水量。对各喷水织造企业安装进出水流量计，监控喷织企业进出水量，杜绝偷排漏排行为。
	本项目不独立取水，统一由苏州市桃源富乡污水处理有限公司补充损耗水量。
	符合


综上，本项目符合《吴江区喷水织造行业(含污水处理厂、站)整治提升行动工作指引》（喷组〔2023〕2号）的相关要求。
3、“三线一单”相符性分析
“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。
（1）生态保护红线
①江苏省国家级生态保护红线规划
表1-3  江苏省国家级生态保护红线规划
	所在行政区域
	生态空间保护区域名称
	主导生态功能
	红线范围
	区域面积
	方位及距离

	市级
	区级
	
	
	
	
	

	苏州市
	吴江区
	吴江桃源省级森林公园
	自然与人文景观保护
	吴江桃源省级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育区和核心景观区等）
	0.31km2
	西南侧2.87km


本项目不在江苏省国家级生态保护红线规划内，符合规划要求。
②江苏省生态空间管控区域规划
表1-4  江苏省生态空间管控区域规划
	所在行政区域
	生态空间保护区域名称
	主导生态功能
	管控区域范围
	区域面积
	方位及距离

	市级
	区级
	
	
	
	
	

	苏州市
	吴江区
	吴江桃源省级森林公园
	自然与人文景观保护
	吴江桃源省级森林公园总体规划范围，不包括已纳入国家级生态保护红线的部分
	1.74km2
	西南侧2.87km


本项目不在江苏省生态空间管控区域规划内，符合规划要求。
（2）环境质量底线
根据《2025年度苏州市生态环境状况》，大气环境方面，苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为80.3%，同比下降5.5个百分点。各地优良天数比率介于75.5%~82.2%；市区环境空气质量优良天数比率为80%，同比下降4.2个百分点。各项指标中O3超过二级标准，SO2、NO2、PM2.5、PM10和CO浓度达标。纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为96.7%，同比上升3.4个百分点，仅有1个湖泊断面为Ⅳ类，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为98.8%，同比上升1.3个百分点，仅有1个湖泊断面为Ⅳ类。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为73.8%，同比上升5.0个百分点。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为70%，同比上升6.7个百分点。声环境方面，全市声环境质量总体保持稳定。全市昼间区域声环境质量和道路交通声环境质量略有下降。
本项目建成投产后，在废气、废水、噪声排放方面均可达到标准，固废处置合理，不会改变现有的环境质量类别，不会突破环境质量底线。
（3）资源利用上限
本项目位于苏州市吴江区桃源镇澄源村，项目用水水源为市政自来水及回用中水，改建前后新增用水量不大；项目供电来自当地电网，改建前后新增少量用电量，对当地电力资源影响不大，当地电网能够满足本项目用电量。项目用地属现有工业用地，符合用地性质，不新增土地资源，故本项目的建设符合资源利用上限的要求。
（4）环境准入负面清单
表1-5  环境准入负面清单
	序号
	法律法规、政策文件等
	是否属于

	1
	《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类项目。
	不属于

	2
	《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于国家级生态保护红线范围以及生态空间管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于管控区内禁止从事的开发建设项目。
	不属于

	3
	《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）中规定的位于太湖流域一、二、三级保护区内禁止从事的开发建设项目。
	不属于

	4
	《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中的禁止准入类项目。
	不属于

	5
	《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中禁止类项目。
	不属于

	6
	《浙江省生态环境厅上海市生态环境局江苏省生态环境厅长三角生态绿色一体化发展示范区执委会关于印发长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单的通知》（浙环函〔2022〕260号）禁止事项。
	不属于

	7
	国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目
	不属于


综上，本项目建设符合“三线一单”的相关要求。
4、“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析
（1）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析
对照江苏省生态环境厅于2024年6月13日发布的《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于苏州市江苏省苏州市吴江区桃源镇商城路1599号，属于长江流域和太湖流域，为重点区域（流域）。对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，相符性分析见下表：
表1-6  江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求
	类别
	重点管控要求
	本项目情况
	相符性

	一、长江流域

	空间布局约束
	1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。
2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。
4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015‐2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017‐2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。
5、禁止新建独立焦化项目。
	本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内；不
涉及化学工业园区、石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；不涉及码头及港口；不涉及独立焦化项目。
	符合

	污染物排放管控
	1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量
控制制度。
2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
	本项目将严格执行总量控制制度，不涉及长江入河排污口。
	符合

	环境风险防控
	1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。
2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。
	本项目不在沿江范围。
	符合

	资源利用效率要求
	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不涉及。
	符合

	二、太湖流域

	空间布局约束
	1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。
2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。
3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。
	本项目位于太湖流域三级保护区，不涉及禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的内容。
	符合

	污染物排放管控
	城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。
	本项目污水接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准排放。
	符合

	环境风险防控
	1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。
2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。
3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。
	本项目不涉及。
	符合

	资源利用效率要求
	1、 严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。
2、推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。
	本项目用水依托区域供水管网。
	符合


（2） 与《苏州市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析
对照苏州市生态环境局于2024年6月26日发布的《苏州市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于生态科技产业园北区（含桃源循环经济产业园），本项目所在地属于苏州市重点管控单元，对照苏州市重点管控单元生态环境分区管控要求，相符性分析见下表。
表1-7  苏州市重点管控单元生态环境管控要求
	类别
	重点管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	（1）按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发（2022）142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发（2020）1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。
（2）全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。
（3）严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发（2022）55号）中相关要求。
（4）禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止类、淘汰类的产业。
	本项目位于苏州市吴江区桃源镇澄源村，属于化纤织造加工业，不属于《苏州市产业发展导向目录》的禁止、淘汰类的产业。
	符合

	污染物排放管控
	（1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
（2）2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。
	本项目按要求申请总量。
	符合

	环境风险防控
	（1）强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。
（2）落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。
	本项目不涉及。
	符合

	资源利用效率要求
	（1）2025年苏州市用水总量不得超过103亿立方米。
（2）2025年，苏州市耕地保有量完成国家下达任务。
（3）禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。
	本项目不涉及。
	符合


5、长江相关文件相符性分析
表1-8  《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）
	[bookmark: _Toc19559][bookmark: _Toc22823]条款内容
	[bookmark: _Toc24398][bookmark: _Toc28811]本项目情况
	[bookmark: _Toc16102][bookmark: _Toc23862]相符性

	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	[bookmark: _Toc853][bookmark: _Toc27247]不涉及
	[bookmark: _Toc26487][bookmark: _Toc9825]符合

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	[bookmark: _Toc24121][bookmark: _Toc26408]不涉及
	[bookmark: _Toc25254][bookmark: _Toc28715]符合

	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	[bookmark: _Toc9135][bookmark: _Toc30869]不涉及
	[bookmark: _Toc9353][bookmark: _Toc7291]符合

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	[bookmark: _Toc4423][bookmark: _Toc15120]不涉及
	[bookmark: _Toc30898][bookmark: _Toc20051]符合

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	[bookmark: _Toc31539][bookmark: _Toc27059]不涉及
	[bookmark: _Toc17497][bookmark: _Toc29068]符合

	[bookmark: _Toc32709][bookmark: _Toc17943]禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	[bookmark: _Toc31671][bookmark: _Toc2238]不涉及
	[bookmark: _Toc29433][bookmark: _Toc9243]符合

	[bookmark: _Toc31641][bookmark: _Toc10946]禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	[bookmark: _Toc14573][bookmark: _Toc21259]不涉及
	[bookmark: _Toc839][bookmark: _Toc25315]符合

	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	[bookmark: _Toc17748][bookmark: _Toc8449]不涉及
	[bookmark: _Toc19751][bookmark: _Toc23755]符合

	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	[bookmark: _Toc18149][bookmark: _Toc31421]本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	[bookmark: _Toc15441][bookmark: _Toc2577]符合

	[bookmark: _Toc28298][bookmark: _Toc3080]禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	不涉及
	[bookmark: _Toc32134][bookmark: _Toc10175]符合

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	[bookmark: _Toc1355][bookmark: _Toc8618]不涉及
	[bookmark: _Toc29370][bookmark: _Toc9251]符合


6、太湖相关文件相符性分析
（1）《太湖流域管理条例》
[bookmark: _Hlk10028258]表1-9  太湖流域管理条例
	条款内容
	本项目情况
	相符性

	禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。
	不涉及
	符合

	新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
（一）新建、扩建化工、医药生产项目；
	不涉及
	符合

	（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；
	不涉及
	符合

	（三）扩大水产养殖规模。
	不涉及
	符合

	太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；
	不涉及
	符合

	（二）设置水上餐饮经营设施；
	不涉及
	符合

	（三）新建、扩建高尔夫球场；
	不涉及
	符合

	（四）新建、扩建畜禽养殖场；
	不涉及
	符合

	（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；
	不涉及
	符合


（2）《江苏省太湖水污染防治条例》
表1-10  江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）
	条款内容
	本项目情况
	相符性

	新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。
	不涉及
	符合

	销售、使用含磷洗涤用品。
	不涉及
	符合

	向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。
	不涉及
	符合

	在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等。
	不涉及
	符合

	使用农药等有毒物毒杀水生生物。
	不涉及
	符合

	向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾。
	不涉及
	符合

	围湖造地。
	不涉及
	符合

	违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动。
	不涉及
	符合

	法律法规禁止的其他行为。
	不涉及
	符合


7、《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》相符性分析
表1-11  长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单
	条款内容
	本项目情况
	相符性

	严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。
	本项目不在生态红线内
	符合

	长江流域重点水域自2021年1月1日起实行为期10年的常年禁捕，国家、省级水生生物保护区实行常年禁捕，禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内，禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境，禁止开展破坏其生态功能的活动。
	不涉及
	符合

	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖（吴江区）重要湿地、吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法，禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动。
	不涉及
	符合

	禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设活动。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源地保护区内新建、扩建污染水体的建设项目；改建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障城市安全的工程项目，应采取无害化穿（跨）越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意。
	不涉及
	符合

	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目。
	本项目不占用长江流域河湖岸线
	符合

	禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口
	符合

	除战略新兴产业项目外，大湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施。
	本项目不在太湖5km范围内，且不向水体排放污染物
	符合

	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	不涉及
	符合

	禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行。
	不涉及
	符合

	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重油、渣油、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（除热电行业以外）。
	本项目不属于置换行业，也不属于高耗能行业，本项目使用电能
	符合

	在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。
	本项目不取用地下水
	符合


8、《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏府规字〔2022〕8号）相符性分析
本细则所称核心监控区，是指大运河苏州段主河道两岸各2千米范围。核心监控区按照滨河生态空间、建成区和核心监控区其他区域（“三区”）予以分区管控。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各1千米范围内的区域；建成区是指核心监控区范围内，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区；核心监控区其他区域是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区以外的区域。
本项目距离京杭大运河30m，位于核心监控区内，吴江区桃源镇人民政府已对本厂址出具建成区证明，判定内容：“该项目位于已批复的（苏自然资函〔2022〕1260号）《苏州市大运河核心监控区国土空间管控细则》中表述的建成区范围内。以上说明仅供参考，请按环保相关要求和程序办理。”故本项目所在位置属于大运河建成区，本项目建设内容符合产业政策、规划和管制要求。故符合《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏府规字〔2022〕8号）要求。
9、《苏州市空气质量改善达标规划》（2019-2024年）相符性分析
根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以到2020年空气质量优良天数比率达到75%为近期目标，以到2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。
本项目为高档纺织面料生产线技术改造项目，在各个产污环节安装运行相应的环保设施，从生产工序的各个过程削减污染物的排放，不会突破环境质量底线。因此，本项目的建设符合《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》的要求。
10、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45号)相符性分析
表1-12  关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见
	条款内容
	本项目情况
	相符性

	严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
	本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目，不属于“两高”项目，不使用煤炭和生物质燃料作为燃料，本项目通过加强污染防治措施，可保证污染物达标排放。
	符合

	落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	
	符合

	合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。
	
	符合


11、《省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析
本项目不在需分阶段推进清洁原料替代的3130家企业名单中，不生产和使用涂料、油墨、及清洗剂。本项目使用水基型胶粘剂，情况如下：

表1-13 胶粘剂VOCs含量
	胶粘剂名称
	VOCs含量g/L
	胶粘剂类别
	限值要求g/L
	标准来源

	水性粘合剂
TF-3901D
	10
	聚氨酯类
	50
	《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）


综上所述，本项目使用的水基型胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的限值要求，不属于高VOCs胶粘剂。
表1-14 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相符性分析
	序号
	标准要求
	项目情况
	相符性

	1
	明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。
	本项目不生产和使用高VOCs涂料、油墨、胶粘剂及清洗剂
	符合

	2
	严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。
	本项目不生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等
	符合

	3
	强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理；加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。
	本项目为高档纺织面料生产线技术改造项目，企业不在源头替代的3130家企业名单内
	符合


综上所述，本项目符合《省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕2号）的相关要求。
12、《苏州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析
表1-15 《苏州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析
	重点任务
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	推进产业结构绿色转型升级
	推动传统产业绿色转型
	严格落实国家落后产能退出指导意见，依法淘汰落后产能和“两高”行业低效低端产能。深入开展化工产业安全环保整治提升工作，推进低端落后化工产能淘汰。推进印染企业集聚发展，继续加强“散乱污”企业关停取缔、整改提升，保持打击“地条钢”违法生产高压态势，严防“地条钢”死灰复燃。认真执行《〈长江经济带负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》，推动沿江钢铁、石化等重工业有序升级转移。全面促进清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。在钢铁、石化、印染等重点行业培育一批绿色龙头企业，精准实施政府补贴、税收优惠、绿色金融、信用保护等激励政策，推动企业主动开展生产工艺、清洁用能、污染治理设施改造，引领带动各行业绿色发展水平提升。
	企业不属于落后产业和“两高”行业低效低端产能企业，不属于长江经济带负面清单禁止的建设项目。
	符合

	
	大力培育绿色低碳产业体系
	提高先进制造业集群绿色发展水平，重点发展高效节能装备、先进环保装备，扎实推进产业基础再造工程，推动生态环保产业与5G、人工智能、区块链等创新技术融合发展，构建自主可控、安全高效的绿色产业链。深入开展园区循环化改造，推进生态工业园区建设，建立健全循环链接的产业体系。到2025年，将苏州市打造成为节能环保产业发展高地。大力发展生态农业和智慧农业。
	
	

	加大VOCs治理力度
	分类实施原材料绿色化替代
	按照国家、省清洁原料替代要求，在技术成熟领域持续推进使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和其他低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，提高木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例，在技术尚未全部成熟领域开展替代试点，从源头减少VOCs产生。
	企业不使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。
	符合

	
	强化无组织排放管理
	对企业含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源加强管理，有效削减VOCs无组织排放。按照“应收尽收、分质收集”的原则，优先采用密闭集气罩收集废气，提高废气收集率。加强非正常工况排放控制，规范化工装置开停工及维检修流程。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，按期开展泄漏检测与修复工作，及时修复泄漏源。
	本项目含VOCs物料储存在密闭容器中，使用过程中设置集气罩收集挥发出的有机废气，接入二级活性碳吸附装置处理后，通过1根35m高排气筒DA001有组织排放。
	符合

	
	深入实施精细化管控
	深化石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深度治理和重点集群整治，实施VOCs达标区和重点化工企业VOCs达标示范工程，逐步取消石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要废气排放系统旁路。针对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人，适时推进整治成效后评估，到2025年，实现市级及以上工业园区整治提升全覆盖。推进工业园区建立健全监测预警监控体系，开展工业园区常态化走航监测、异常因子排查溯源等。推进工业园区和企业集群建设VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
	本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业。
	符合


13、《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》(苏环办〔2019〕36号)相符性分析
本项目属于C1751化纤织造加工，对照《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号），本项目不属于五个不批之内，不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。因此，本项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》(苏环办〔2019〕36号)相符。
14、《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》(苏环办〔2020〕225号)相符性分析
本项目属于C1751化纤织造加工，对照《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》(苏环办〔2020〕225号)，本项目不属于不得审批项目，不属于重点行业。因此，本项目与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》(苏环办〔2020〕225号)相符。
15、《全面实行排污许可制实施方案》（环环评〔2024〕79号）相符性分析
表1-16  《全面实行排污许可制实施方案》相符性分析
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度
	深化环境影响评价制度衔接
	统筹建设项目环境影响评价和排污许可协同改革，完善与排污许可制度相适应的污染影响类项目环评管理体系。制修订环境影响评价技术导则，统一污染物排放量核算方法。修订《建设项目环境影响评价分类管理名录》，协调固定污染源分类管理类别。深化生态环境分区管控、产业园区规划环境影响评价、建设项目环境影响评价与排污许可制度的改革联动，将环境影响评价文件及批复中关于污染物排放种类、浓度、排放量、排放方式及特殊监管要求纳入排污许可证。优化排污登记表内容，适应环境影响评价改革需求。
	项目建成后，将环境影响评价文件及批复中关于污染物排放种类、浓度、排放量、排放方式及特殊监管要求纳入排污许可证，按照要求变更排污许可证。
	符合

	
	推进总量控制制度衔接
	制修订污染物许可排放量核算方法，对达标区和非达标区排污单位分类施策，推动环境质量不达标地区通过提高排放标准或者加严许可排放量等措施，实施更为严格的污染物排放总量控制。首次核发排污许可证的许可排放量应根据总量控制指标、环境影响评价文件及其批复的污染物排放量等依法合理确定。加强污染源自动监控管理，完善自动监测管理规范，强化自动监测数据分析应用，推进污染物排放量执法监管。将排污许可证作为排污权的确认凭证、排污交易的管理载体。排污单位实施的减排工程措施及主要污染物削减量应在排污许可证中进行记载。
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[bookmark: _Toc23973]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
吴江区喷水织造行业长期以来受到高水耗、高能耗、高污染等问题的困扰，成为制约吴江纺织业绿色低碳循环发展的关键问题。为了解决这一问题，吴江区正式颁布了《吴江区加快推动突出生态环境问题整改工作方案》（吴办〔2022〕90号），旨在通过两年时间的努力，彻底解决突出的生态环境问题。并于2022年年底成立了吴江区突出生态环境问题整改工作专班，发布了《吴江区喷水织造行业（含污水处理厂、站）整治提升行动工作指引》（喷组〔2023〕2号），对喷水织造行业进行全面的整治提升专项行动。
2023年，吴江区编制了《吴江区2023年喷水织造企业整治提升规范化要求(试行)》，区突出生态环境问题整改工作专班对照该要求实施了企业现场评定打分制度。同时，还发布了《吴江区喷水织机更新管理要求(试行)》（吴环专班〔2023〕8号），该要求明确：“第三条 区镇在完成年度任务的基础上，超额完成的部分可作为区镇申请增加的依据台数，区工作专班定期通报各地完成进展情况，可作为属地或部门对项目立项依据。第四条 喷水织造项目立项，由现有织造企业或新办企业提出书面申请，须经属地政府同意，符合区突出生态环境问题整改工作专班定期通报的评分情况，可办理相关审批手续。第五条 现有织造企业必须是综合评价得分达到80分及以上。评分标准由区突出生态环境问题整改工作专班印发，属地进行预评价后报工作专班现场核实评价。”
根据《吴江区加快推动突出生态环境问题整改工作方案》（吴办〔2022〕90号）等相关文件可知：“喷织企业整治并通过验收后，可以办理立项和环评，区整改专班出具验收通过企业名单，由区行政审批局、盛泽镇、平望镇等负责项目立项。”
根据桃源镇喷水织造企业完善行政审批手续申请表可知，吴江市国悦纺织品有限公司顺利通过了区突出生态环境问题整改工作专班验收，吸纳吴江市福昆纺织有限公司喷水织机台数136台，核查得分为80分，故可办理喷水织造项目立项和环评手续。
在上述背景下，吴江市国悦纺织品有限公司于2025年9月2日获得苏州市吴江区数据局备案，备案证号为吴数据备〔2025〕440号，项目代码2501-320509-89-02-572078。该项目投资1500万元，利用位于苏州市吴江区桃源镇澄源村自有土地，建设高档纺织面料生产线技术改造项目。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十四、纺织业17 化纤织造及印染精加工175中 有喷水织造工艺的”，需编制建设项目环境影响评价报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定和要求，吴江市国悦纺织品有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。在前期资料收集、现场勘探的基础上，调查了解项目所在地自然与社会环境状况、相关规划和有关技术资料，对项目进行环境质量现状分析、影响分析等，结合国家相关法律法规、政策和标准，在此基础上编写了环境影响报告表。
2、产品方案
苏州市吴江区桃源镇人民政府和苏州市吴江区数据局于2025年7月2日出具了情况说明：“为推动我镇喷水织造企业环评手续的办理，在不新增现有区域产能的前提下，对现已备案的43家喷水织造企业的纺织产能进行明确：允许保留喷水织机台数为专班明确的保留的台数，对于喷水织机台数保持不变的企业，按照原自查报告的纺织产能进行认定；对于喷水织机台数有变动的企业，按照原自查报告的纺织产能对应机台数变化进行同比例增减认定。经核实，43家喷水织造企业现共保留喷水织机9823台，纺织产能82079万米，不突破区域总产能。”，本项目吸纳吴江市福昆纺织有限公司产能指标，故根据此情况说明，本项目产能为1088万米/年，产品方案见下表。
表2-1  本项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	规格参数
	年设计能力 万米/a
	年运行时数h
	备注

	
	高档纺织面料
	万米布均重2.55t
	1088
	8760
	/


3、工程内容
表2-2  本项目工程内容一览表
	类别
	建设名称
	全厂设计能力
	备注

	主体工程
	生产车间
	建筑面积31000m2
	待建，共5层，全部为生产车间。

	
	原辅料仓库
	建筑面积1000m2
	待建，位于生产车间2层，位于南侧

	
	成品仓库
	建筑面积1000m2
	待建，位于生产车间2层，位于南侧

	公用工程
	给水系统
	912.5m3/a
	由区域给水管网供水

	
	排水系统
	生活污水775.6m3/a，抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理
	生活污水抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理

	
	
	生产废水接管量173740m3/a，本项目生产废水直接接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排入鳑鲏港
	/

	
	供电系统
	800万千瓦时/年
	由区域电网供电

	环保工程
	废气
	加弹废气、复合废气通过集气罩收集，收集效率90%，接入二级活性炭吸附装置处理，处理效率90%，通过35m高排气筒排放。风机风量5000m3/h。
	用于废气处理

	
	废水
	生活污水
	生活污水775.6m3/a，抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理
	生活污水抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理

	
	
	生产废水
	生产废水接管量173740m3/a，本项目生产废水直接接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排入鳑鲏港
	/

	
	噪声
	隔声、减震
	隔声量≥25dB（A）
	采用减震、隔声、设置绿化带

	
	固废
	危废仓库
	20m2
	位于生产车间2层南侧，待建

	
	
	一般固废仓库
	20m2
	位于生产车间2层南侧，待建


4、设备清单
表2-3 项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	安装位置
	工段/用途
	全厂数量（台/套）

	1
	先进加弹机
	TTJK-800
	生产车间
	加弹
	20

	2
	高档喷气织机
	JW
	生产车间
	喷气织造
	420

	3
	高效喷水织机
	408-210
	生产车间
	喷水织造
	136

	4
	复合机
	ZN596
	生产车间
	复合
	10

	5
	定型机
	HJX998-W
	生产车间
	定型除皱
	3

	6
	整经机
	SHGA125e
	生产车间
	整经
	1

	7
	穿综扒筘机
	JSE-32
	生产车间
	穿综扒筘
	1

	8
	打卷机
	/
	生产车间
	打卷
	2

	9
	辅助设备
	/
	生产车间
	辅助
	40


5、原辅材料
表2-4  项目原辅材料一览表
	名称
	重要组分
	年用量t/a
	最大储存量t/a
	规格
	储存位置
	来源及运输

	化纤丝
	聚对苯二甲酸乙二醇酯
	2831
	100
	50kg/箱
	原辅料仓库
	国产，陆运

	水性粘合剂TF-3901D
	聚氨酯24.5%-26%；
水74%-75.5%
	300
	30
	10kg/桶
	原辅料仓库
	国产，陆运

	纺丝油剂
	矿物油93%、脂肪醇聚醚类7%
	15
	1.5
	25kg/桶
	原辅料仓库
	国产，陆运

	润滑油
	基础油＞99%，
添加剂＜1%
	0.2
	0.1
	10kg/桶
	原辅料仓库
	国产，陆运

	在线监测试剂
	硫酸银
	0.004
	0.004
	500g/瓶
	原辅料仓库防爆柜
	国产，陆运

	在线监测试剂
	重铬酸钾
	0.0016
	0.0016
	500g/瓶
	原辅料仓库防爆柜
	国产，陆运

	在线监测试剂
	硫酸汞
	0.0004
	0.0004
	500g/瓶
	原辅料仓库防爆柜
	国产，陆运

	草酸
	草酸
	0.32
	0.1
	10kg/袋
	原辅料仓库
	国产，陆运


表2-5  原辅材料理化性质
	物质名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理毒性

	水性粘合剂TF-3901D
	乳白色带蓝光粘稠液体，密度1.10g/cm3，可溶于水。
	不燃
	急性毒性：LD50 5000mg/kg（大鼠经口）

	加弹油剂
	淡黄色至黄色带粘状透明油状液体，密度0.88g/cm3，闪点130℃
	可燃
	低毒

	润滑油
	棕色液体，不溶于水，密度0.93g/cm3，沸点400℃，用于机械的摩擦部分，起到润滑、冷却和密封的作用。
	可燃
	低毒

	硫酸银
	无色结晶或白色结晶性粉末，密度5.45g/cm3，熔点652℃，沸点1085℃，微溶于水，溶于氨水、硝酸、硫酸，不溶于乙醇。
	不燃
	急性毒性：LD50 5000 mg/kg（大鼠经口）

	重铬酸钾
	橙红色三斜晶体或针状晶体，密度2.676g/cm3，熔点398℃，沸点500℃，溶于水，不溶于乙醇。
	不燃
	急性毒性：LD50190mg/kg(小鼠经口)

	硫酸汞
	白色晶体，密度6.47g/cm3，沸点615.95℃，溶于水，溶于酸，不溶于乙醇。
	不燃
	急性毒性：LD5057mg/kg（大鼠经口）

	草酸
	无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末，150～160℃升华，易溶于乙醇，可溶于水，微溶于乙醚，不溶于苯和氯仿
	不燃
	急性毒性：大鼠经口LD50：7500 mg/kg；小鼠腹腔LD50：270 mg/kg


6、给水和排水
（1）给水
①生产用水
本项目完成后，生产用水主要是织造用水和洗综用水。
织造用水：根据企业提供数据，每台喷水织机每天用水量约3.778t，年生产365天，共136台喷水织机，则织造用水量约187561.96t/a；
洗综用水：根据企业提供资料，本项目使用洗综液（草酸兑水1:9）对喷水织机的钢筘和综丝进行清洗，再用水将钢筘和综丝上残留的洗综液冲洗掉，约每年需洗综12次，每台喷水织机每次需洗综液约2L、冲洗用水约50L，本项目共有喷水织机136台，则需洗综液约3.264t/a（其中草酸约0.32t/a，稀释用水约2.944t/a），洗综冲洗用水约81.6t/a。洗综工艺共使用水量为84.54t/a。
根据污水接管协议可知，企业生产废水接管量为173740t/a（476t/d），接管至桃源富乡污水处理有限公司处理后尾水76%（132042.4t/a）回用，其余（41697.6t/a）达标排入鳑鲏港；为保证喷织企业用水需求，苏州市桃源富乡污水处理有限公司对回用水进行补水，使最终回用水量变为187646.5t/a（514.1t/d），则污水厂补水量约55604.1t/a，满足企业用水的需求，企业无需需自行补水。
②生活用水
本次改建新增员工25人，厂区无食堂宿舍，年生产365天。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水量按100L/（人·d）计，则全厂生活用水量为912.5t/a，生活用水水源为自来水。
（2）排水
①生产废水
本项目建设完成后生产废水接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理的废水量为173740t/a（476t/d），处理后尾水76%（132042.4t/a）回用，其余24%（41697.6t/a）达标排入鳑鲏港。
②生活污水
本项目全厂员工25人，生活生活用水量912.5t/a，生活污水按用水量的85%计，则生活污水量为775.6t/a。生活污水抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理。

图2-1  本项目技改后全厂水平衡图（单位：t/a）
7、厂区平面布置
本项目厂区总占地面积约11209.87m2，总建筑面积31000m2，拟建设1栋5层建筑物作为本项目的生产车间，主要设置高效喷水织机、高档喷气织机、先进加弹机等生产设备；另外建设危废仓库、一般固废仓库各一，位于2层南部。本项目详细平面布置情况见附图。
8、劳动定员及工作制度
员工人数：全厂员工25人，不设食堂、宿舍。
工作制度：一年工作365天，2班制，每班12小时。
9、项目周边情况
本项目位于苏州市吴江区桃源镇澄源村。本项目东侧为苏州诚义诚纺织有限公司，西侧为苏州市养生花酒业有限公司，北侧为苏州双鸣纺织有限公司，南侧为江南运河。本项目周边情况见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程


图2-2  生产工艺流程及产污环节示意图
工艺流程说明：
整经：按工艺设计所规定的经纱根数从整经机后的筒子上引出一幅片纱，并按设计规定的长度、幅宽将纱片平行地卷绕成轴。该工段产生S1废丝。
加弹：将外购的化纤丝利用加弹机（电加热，150℃）进行牵伸、假捻变形，形成具有一定弹性、强力、卷曲、抱合等可纺性的长丝，方便后续工序的进行。该工段使用纺丝油剂，加热会使油剂挥发，产生加弹废气G1。本工段还会产生废纺丝油剂包装S2。
穿综扒筘：经纱准备工作的最后一道工序，工人根据织物的要求手工将织轴上的经纱按一定的规律穿过综丝和筘，以便织造时形成锁扣引入纬纱织所需的织物，这样在经纱断头时能及时停下，不致于造成织瑕，此工段产生废丝S3。
喷气织造：将经轴和纬纱筒安装到喷气织机上，利用空气作为引纬介质，以喷射出的压缩气流对纬纱产生摩擦牵引力进行牵引，将纬纱带过梭口，通过喷气产生的喷射动力将纬纱喷射到经纱之间，通过织布机的综片运动和筘运动，使纬纱和经纱交织在一起完成织布。此工序过程会产生少量纤维粉尘，由于产生量极小，本环评不做定量分析。喷气织造还会产生废丝S4。
喷水织造：将经轴和纬纱筒分别安装到喷水织机上，利用高压水的喷射动力将纬纱喷射到经纱之间，通过织布机综片运动的和筘运动，使纬纱和经纱交织在一起完成织布。此工序过程会产生织造废水W1、废丝S5。
复合：本工段是将两层纺织材料通过粘合剂粘合、热压或层压工艺结合，形成具有新特性复合材料的过程。该工艺能改善面料质感，赋予其防风、透气、保暖、防水透湿、耐磨等特定功能。复合使用水性粘合剂TF-3901D，复合时热压会使粘合剂中的有机成分挥发，产生复合废气G3，除此之外，还会产生废胶水S6和废胶水包装S7。
定型除皱：定型工艺是通过物理或化学方法使面料达到所需的尺寸稳定性和外观效果的一种工艺。定型工艺可以改善面料的尺寸稳定性、平整度、光泽和手感，同时减少缩水率和起皱现象。本次建设的定型除皱工艺，使用电加热烘烤的方式，使得布料减少褶皱更加平整，并且增加折痕作为装饰效果。本工段不产生废气、废水、固废。
打卷：将最终产品卷起，存入成品仓库，等待外售。
补充说明：
①本项目员工25人，故新增生活污水W2、生活垃圾S14；
②生产设备日常维护使用润滑油，产生废润滑油S8及废润滑油包装S9，润滑油常温常压下基本不挥发，挥发废气可忽略不计；
③污水在线监测试剂使用完后会产生在线仪废液S10以及废试剂包装S11；
④本项目喷水织机的钢筘和综丝需定期进行清洗，产生洗综废水W3，洗综液需要使用草酸，配制洗综液之后，废弃的草酸包装作危废处理，为废草酸包装S12
⑤本项目废气处理产生废活性炭S13
2、产污环节
表2-6  污染物产生环节汇总表
	类别
	编号/名称
	产生工序
	主要污染物

	废气
	加弹废气G1
	加弹
	颗粒物（油雾）、非甲烷总烃

	
	织造废气G2
	喷气织造
	颗粒物

	
	复合废气G3
	复合
	非甲烷总烃

	废水
	喷织废水W1
	喷水提花织造
	COD、SS、石油类

	
	生活污水W2
	职工生活
	COD、SS、NH3-N、TN、TP

	
	洗综废水W3
	洗综
	COD、SS、石油类

	固废
	废丝S1
	整经
	废丝

	
	废纺丝油剂包装S2
	加弹
	废纺丝油剂包装

	
	废丝S3
	穿综扒筘
	废丝

	
	废丝S4
	喷气织造
	废丝

	
	废丝S5
	喷水织造
	废丝

	
	废胶水S6
	复合
	废胶水

	
	废胶水包装S7
	复合
	包装物

	
	废润滑油S8
	设备维护
	废润滑油

	
	废润滑油包装S9
	设备维护
	包装物

	
	在线仪废液S10
	污水在线监测
	在线仪废液

	
	废试剂包装S11
	污水在线监测
	包装物

	
	废草酸包装S12
	洗综
	包装物

	
	废活性炭S13
	废气处理
	废活性炭

	
	生活垃圾S14
	职工生活
	垃圾

	噪声
	/
	生产过程
	机械噪声
















	与项目有关的原有环境污染问题
	1、原有项目环保手续履行情况
吴江市国悦纺织品有限公司成立于2011年10月13日，原有厂区位于吴江区桃源镇铜罗后练村六组。本项目为新厂区，位于江苏省苏州市吴江区桃源镇澄源村。新厂区与原有厂区无依托关系。
公司成立至今共申报过1期自查评估报告，位于吴江区桃源镇铜罗后练村六组，与本项目选址不同，且无任何依托关系。原有项目详细情况如下：
①2016年：编制了自查评估报告并通过苏州市吴江区桃源镇人民政府审批，并于2025年4月23日取得排污许可证。
表2-7    原有项目环保手续履行情况汇总表
	序号
	类型
	项目名称
	审批时间
	批文号
	项目
厂区位置
	投产
情况
	验收情况

	1
	自查报告
	年产面料600万米
	2016年
	/
	吴江区桃源镇铜罗后练村六组
	已投产。
	无需验收

	2
	排污许可证
	有效期为2025年4月23日至2030年4月22日；
排污登记编号：913205095837507850001P


2、原有项目介绍
原有项目位于苏州市吴江区桃源镇铜罗后练村六组，与本项目不在同一地址，本项目与原有项目并无依托关系。
3、原有项目主要污染防治措施及排放情况
原有项目位于苏州市吴江区桃源镇铜罗后练村六组，与本项目不在同一地址，本项目与原有项目并无依托关系。原有项目已获得排污许可证。
4、原有项目环境问题及“以新带老”措施
本项目位于吴江区桃源镇澄源村，而原有项目位于苏州市吴江区桃源镇铜罗后练村六组，二者不在同一厂区，并且本项目与原有项目及厂区无任何依托关系。本项目利用自有土地进行建设。项目入驻前该土地为空地，未有其他企业生产建设，该土地用地现状属于一类工业用地，可以作为本项目建设使用，经现场勘察，无原有环境问题存在。
原有项目正在编制突发环境事件应急预案。企业承诺将尽快按有关规定编制突发环境事件应急预案。
综上，本项目使用位于吴江经济技术开发区兴东路西侧南巷路北侧地块的拟建厂房是可行的。




[bookmark: _Toc29421]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状
根据《2025年度苏州市生态环境状况》，2025年，苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为80.3%，同比下降5.5个百分点。各地优良天数比率介于75.5%~82.2%；市区环境空气质量优良天数比率为80%，同比下降4.2个百分点。区域空气质量现状见下表。
表3-1  大气环境质量现状
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10
	达标

	NO2
	
	28
	40
	70
	达标

	PM10
	
	48
	60
	80
	达标

	PM2.5
	
	28
	30
	93
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	0.9mg/m3
	4mg/m3
	23
	达标

	O3
	日最大8h滑动平均值的第90百分位数
	174
	160
	109
	不达标


据上表，项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。
为了进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量持续改善行动计划实施方案》（苏府〔2024〕50号）要求，“到2025年，全市PM2.5浓度稳定在30μg/m3以下，重度及以上污染天数控制在1天以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下达的减排目标，通过采取如下措施：1）优化产业结构，促进产业绿色低碳升级（坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马、加快退出重点行业落后产能、推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治、优化含VOCs原辅材料和产品结构）；2）优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展（大力发展新能源和清洁能源、严格合理控制煤炭消费总量、持续降低重点领域能耗强度、推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代）；3）优化交通结构，大力发展绿色运输体系（持续优化调整货物运输结构、加快提升机动车清洁化水平、强化非道路移动源综合治理）；4）强化面源污染治理，提升精细化管理水平（加强扬尘精细化管控、加强秸秆综合利用和禁烧、加强烟花爆竹禁放管理）；5）强化多污染物减排，切实降低排放强度（强化VOCs全流程、全环节综合治理、推进重点行业超低排放与提标改造、开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理、稳步推进大气氨污染防控）；6）加强机制建设，完善大气环境管理体系（实施区域联防联控和城市空气质量达标管理、完善重污染天气应对机制）。届时，吴江区大气环境质量状况可以得到持续改善。
同时为改善吴江区环境质量状况，吴江区生态环境局已根据《关于印发<吴江区改善空气质量强制污染减排强化工作方案>的通知》（吴环气〔2018〕15号）、《关于开展颗粒物无组织排放深度治理的通知》（吴环气〔2018〕13号）、《关于下达吴江区大气污染防治2018年度工作任务的通知》（吴环气〔2018〕9号）等文件的要求，采取一系列措施，以减少NOx、颗粒物和臭氧前体物（VOC、CO）的排放。
2、地表水环境质量现状
根据《2025年度苏州市生态环境状况》，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为96.7%，同比上升3.4个百分点，仅有1个湖泊断面为Ⅳ类，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为98.8%，同比上升1.3个百分点，仅有1个湖泊断面为Ⅳ类。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为73.8%，同比上升5.0个百分点。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为70%，同比上升6.7个百分点。本项目生活污水抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理，生产废水接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排入鳑鲏港。
表3-2  项目地周边地表水环境功能现状一览表
	水环境保护目标
	坐标
	环境功能
	相对厂址方位
	相对厂址距离（m）
	备注

	
	X
	Y
	
	
	
	

	鳑鲏港
	364
	0
	IV
	东
	364
	纳污河流

	文家港
	-3225
	-4953
	IV
	西南
	5910
	纳污河流

	西侧小河
	-93
	-0
	IV
	西
	93
	周边河流


3、声环境质量现状
根据《2025年度苏州市生态环境状况》，2025年，全市声环境质量总体保持稳定。全市昼间区域声环境质量和道路交通声环境质量略有下降。
本项目委托苏州市科旺检测技术有限公司进行对本项目1m范围边界及高路村居民点进行噪声监测，监测1天，昼夜各监测1次，监测时间为2025年9月12日，监测点布设和监测数据见下表。
表3-3  声环境质量现状监测结果    单位：dB(A)
	监测点位及名称
	环境功能
	昼间
	标准值
	达标情况
	夜间
	标准值
	达标情况

	N1
	项目东侧外1m
	2类
	58.9
	60
	达标
	48.6
	50
	达标

	N2
	项目南侧外1m
	2类
	59.2
	60
	达标
	49.4
	50
	达标

	N3
	项目西侧外1m
	2类
	57.7
	60
	达标
	46.3
	50
	达标

	N4
	项目北侧外1m
	2类
	59.5
	60
	达标
	48.1
	50
	达标


根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》，本项目为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。由表3-3可见，项目所在地声环境质量现状能达到标准要求。
4、 地下水、土壤环境质量现状
本项目位于苏州市吴江区桃源镇澄源村，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等。本项目原辅料及危险废物均储存于室内，且室内已做好水泥硬化和防渗漏，因此不存在土壤、地下水环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需进行地下水和土壤现状调查。
5、生态环境质量现状
本项目位于苏州市吴江区桃源镇澄源村，位于已建厂区内，不另外新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，不需要进行生态现状调查。
6、电磁辐射环境质量现状
本项目不涉及电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
本项目位于江苏省苏州市吴江区桃源镇澄源村，本项目大气环境保护目标见表3-4。
表3-4  大气环境保护目标
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对本项目距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	南埭
	-372
	140
	居民
	50人
	二类区
	西北
	397

	杨家埭
	0
	486
	居民
	250人
	二类区
	正北
	496


注：坐标原点为本项目几何中心，东西方向为X轴、南北方向为Y轴。
[bookmark: _Hlk49154927]2、声环境
[bookmark: _Hlk49155033]本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等。
4、生态环境
本项目新建厂房，用地性质为工业用地，不涉及生态环境保护目标。

	[bookmark: OLE_LINK1]污染物排放控制标准
	1、废气
本项目排放的有组织非甲烷总烃、甲醇废气执行《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值，无组织非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物执行《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值，厂区内挥发性有机物无组织排放限值执行《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中限值。相关排放速率及限值详见下表。
表3-5废气有组织排放标准限值
	序号
	排气筒编号
	排气筒高度
	污染物
	最高允许排放限值
	执行标准

	
	
	
	
	浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	

	1
	DA001
	35m
	非甲烷总烃
	60
	3
	《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	
	颗粒物
	20
	1
	


表3-6    废气厂界外无组织标准限值
	序号
	污染物
	监控点
	无组织排放监控浓度限值
	执行标准

	
	
	
	浓度mg/m3
	

	1
	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4
	《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	2
	颗粒物
	
	0.5
	


表3-7厂区内废气无组织排放标准限值表
	序号
	污染物名称
	监控点
	浓度限值mg/m3
	限值含义
	标准来源

	1
	非甲烷总烃
	在厂房外设置监测点
	6
	监控点处1h平均浓度值
	《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


2、废水
本项目属太湖流域三级保护区，排放的生活污水抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理，生产废水接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排入鳑鲏港。本项目厂区生活污水排口和生产废水排口执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司外排尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）、《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划（2018-2020年）的实施意见》（执行苏州特别排放限值），苏州市桃源富乡污水处理有限公司外排尾水从严执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB 32/4440-2022）、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）标准。
表3-8  生产废水接管标准    单位：mg/L，pH无量纲
	污染物指标
	标准限值
	标准来源

	COD
	500
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	SS
	250
	

	石油类
	15
	《污水排入城镇下水道水质标准》
（GB/T31962-2015）表1 B级


表3-9  苏州市桃源富乡污水处理有限公司尾水排放标准    单位：mg/L，pH无量纲
	污染物指标
	标准限值（mg/L）
	标准来源

	pH
	6-9（无量纲）
	从严执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB 32/4440-2022）

	COD
	50
	

	SS
	10
	

	石油类
	1
	


表3-10   项目生活污水排放标准   单位：mg/L，pH无量纲
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的值

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	pH
	《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）表4三级
	6~9

	2
	
	COD
	
	500

	3
	
	SS
	
	400

	4
	
	氨氮
	《污水排入城镇下水道水质标准》
（GB/T31962-2015）表1 B级
	45

	5
	
	总氮
	
	70

	6
	
	总磷
	
	8


表3-11  苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司尾水排放执行标准   单位：mg/L，pH无量纲
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的值

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	吴江桃源镇生活污水处理有限公司排放口
	pH
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
	6~9

	2
	
	SS
	
	10

	3
	
	COD
	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）和苏州特别排放限值
	30

	4
	
	氨氮
	
	1.5（3）*

	5
	
	总氮
	
	10

	6
	
	总磷
	
	0.3

	注*：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号外数值为水温≤12℃时的控制指标


3、噪声
本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。
表3-12  噪声排放标准
	适用区域
	类别
	标准限值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界外1m
	2类
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4、固废
本项目一般固废仓库所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求，危废仓库执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。




	总量
控制
指标
	1、总量控制因子
水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TN、TP；总量考核因子：SS。
大气污染物总量控制因子：VOCs、颗粒物。
2、总量控制指标
表3-13  污染物总量控制指标    单位：t/a
	类别
	污染物名称
	本项目产生量（固废产生量/废水接管量）
	本项目削减量
	本项目排放量（固废产生量/废水接管量）
	以新带老削减量
	全厂排出厂区的排放量
（固废产生量/废水接管量）
	全厂外环境排放量（废气外排量/废水污水厂外排量）
	本次申请总量

	废气
	非甲烷总烃
	有组织
	3.48
	3.133
	0.348
	0
	0.348
	0.348
	+0.735

	
	
	无组织
	0.387
	0
	0.387
	0
	0.387
	0.387
	

	
	颗粒物
	有组织
	3.42
	3.079
	0.342
	0
	0.342
	0.342
	+0.722

	
	
	无组织
	0.380
	0
	0.380
	0
	0.380
	0.380
	

	废水
	生活
污水
	水量
	775.6
	0
	775.6
	0
	775.6
	1551
	/

	
	
	COD
	0.271
	0
	0.271
	0
	0.271
	0.047
	/

	
	
	SS
	0.171
	0
	0.171
	0
	0.171
	0.016
	/

	
	
	NH3-N
	0.023
	0
	0.023
	0
	0.023
	0.0047
	/

	
	
	TP
	0.003
	0
	0.003
	0
	0.003
	0.00047
	/

	
	
	TN
	0.031
	0
	0.031
	0
	0.031
	0.016
	/

	
	生产废水
	水量
	173740
	0
	173740
	0
	173740
	41697.6
	/

	
	
	COD
	86.87
	0
	86.87
	0
	86.87
	2.085
	/

	
	
	SS
	43.435
	0
	43.435
	0
	43.435
	0.417
	/

	
	
	石油类
	2.606
	0
	2.606
	0
	2.606
	0.042
	/

	固废
	一般
固废
	废丝
	57
	0
	57
	0
	57
	0
	/

	
	
	废胶水
	3
	0
	3
	0
	3
	0
	/

	
	危险
废物
	废胶水包装
	30
	0
	30
	0
	30
	0
	

	
	
	废纺丝油剂包装
	1.2
	0
	1.2
	0
	1.2
	0
	

	
	
	废润滑油
	0.2
	0
	0.2
	0
	0.2
	0
	/

	
	
	废润滑油包装
	0.02
	0
	0.02
	0
	0.02
	0
	/

	
	
	在线仪废液
	0.006
	0
	0.006
	0
	0.006
	0
	/

	
	
	废试剂包装
	0.001
	0
	0.001
	0
	0.001
	0
	/

	
	
	废草酸包装
	0.0032
	0
	0.0032
	0
	0.0032
	0
	/

	
	
	静电除油废油
	3.079
	0
	3.079
	0
	3.079
	0
	/

	
	
	废活性炭
	33.93
	0
	33.93
	0
	33.93
	0
	/

	
	生活垃圾
	4.6
	0
	4.6
	0
	4.6
	0
	/


3、总量平衡方案
（1）大气污染物排放总量控制途径分析
本项目完成后VOCs排放量为0.735t/a，颗粒物排放量为0.722t/a。VOCs、颗粒物排放总量指标向吴江区生态环境局申请，在吴江区区域内平衡。
（2）水污染物排放总量控制途径分析
全厂生活污水排放量775.6t/a，根据苏环办字〔2017〕54号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。
本项目生产废水接管量173740t/a，接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理，在苏州市桃源富乡污水处理有限公司已批总量中进行平衡，本项目不再进行总量平衡。
（2）固体废弃物排放总量控制途径分析
本项目生产过程中产生的生活垃圾、一般固废和危险废物能得到妥善地利用和处置，不申请总量控制。








[bookmark: _Toc8687]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目将利用项目所在地新建厂房，施工期约为10个月。
1、大气环境影响分析
在施工阶段对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘，另有少量施工车辆尾气。施工扬尘可分为车辆行驶扬尘；堆场扬尘和搅拌扬尘。本项目施工期间扬尘主要来自堆场扬尘和车辆行驶扬尘。
①车辆行驶扬尘污染防治措施在采取限速、洒水及保护路面整洁等措施后，车辆行驶扬尘对区域大气环境影响可减少到最低限度。
②堆场扬尘污染防治措施为减少堆场扬尘对其的影响，须设置固定的堆棚或采取加盖塑料布，表面洒水等方式，届时可大大减少堆场扬尘对周围大气环境的影响。同时该影响随着施工的结束而消失。
总体而言，本项目施工期的车辆行驶扬尘和堆场扬尘对周围环境有一定的影响，为减少该影响，建设单位需通过实施标准化施工，采取地面硬化，设置围墙，同时配置工地滞尘防护网等有效措施，将其控制在较低的范围内。
2、地表水环境影响分析
施工期间污水包括：施工人员生活污水、工地污水等。
①工地污水污染防治措施要求该公司在施工期间对黄砂、土方等采取必要的防雨措施，同时要求在施工场地四周设置截流沟和沉淀池，雨水经截流沟进入沉淀池进行沉淀处理后接入市政雨水排放管网，从而减少对周围水体环境的影响，切实保护项目所在地水环境质量不受影响。
②生活污水污染防治措施建设单位应在建地设置施工人员临时厕所，生活污水经化粪池处理后抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理达标后排放。
3、声环境影响分析
施工期产生的噪声主要来自于施工设备。企业可采用以下几点噪声污染防治措施来减少噪声污染。
①采用先进的设备与材料，降低作业噪声的产生量，尽量选用低噪声或备有消声将噪声的施工机械；
②现场混凝土振捣采用低噪音振动棒，操作室，不得振捣钢筋和模板，不得任意空振产生噪声；
③除特殊情况外，不得夜间施工，如必须夜间施工，要实现办理夜施许可证，施工时，要严格控制施工噪声；
④对运输车辆、电锯、电刨、砂轮等强噪声机械设备必须进行有效控制，现场强噪声采用封闭式隔音棚，运输车辆进行鸣笛和高速行驶。
4、固体废弃物影响分析
施工期间产生的固体废弃物主要为废弃的碎砖、石、冲洗残渣、弃土、各类建材的包装箱、袋和建筑垃圾、生活垃圾等。施工期间对废弃的碎砖石、残渣、弃土等基本就地处置，作填筑地基用；包装物也基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾和施工人员生活垃圾将由环卫部门统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。


	营期环境影响和保护措施
	1、废气影响分析
1.1产排污情况
本项目加弹、复合工段会产生废气，污染因子为颗粒物、非甲烷总烃。喷气织造产生极少量的纤维尘，本项目不做定量分析。
加弹：
本项目原料涤纶丝中均含有纺丝油剂，纺丝油剂的主要成分为矿物油、表面活性剂等，纺丝油剂在加弹机中加热的过程中，化纤油中的矿物油等物质会在加热状态下变为气态，产生油烟，其主要污染物为油雾（颗粒物）和非甲烷总烃。本项目所用化纤丝成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯，其裂解温度约为280℃，而加弹过程中的加热温度仅为150℃，不超过其裂解温度，因此化纤丝不会发生分解，不发生化学反应，仅是一个物理加热过程，只有少量残余未聚合单体挥发出来，主要成分为游离的低碳有机烃类物质，以非甲烷总烃计。本项目油剂挥发废气产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2822 涤纶纤维制造行业 系数手册”中的涤纶DTY丝-涤纶POY丝“牵伸-加捻-卷绕”产排污系数取411.05g/t-产品。本项目产品重量约为2774.4t/a，则产生的非甲烷总烃约为1.14t/a。
根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》－“二、化工、化纤行业VOCs排放量计算”中相关内容：“化纤行业的纺丝油烟监测指标与VOCs具有相关性，参考比例关系暂定为油烟比VOCs取1：0.3”，根据上文，非甲烷总烃产生量约为1.14t/a，则产生的油雾约为3.8t/a。
本工艺产生的非甲烷总烃及油雾废气通过集气罩收集（收集效率90%），则收集非甲烷总烃的量为1.026t/a，收集油雾的量为3.42t/a。收集到的废气接入一套静电除油+二级活性炭处理设施处理（处理效率90%），并接入1根35m高排气筒DA001排放，则本工段非甲烷总烃的有组织排放量为0.103t/a，油雾废气的有组织排放量为0.342t/a。未收集气体无组织排放。
复合：
本项目复合时需要使用胶粘剂，复合工艺需要加热，加热时胶粘剂会挥发有机废气。根据企业提供的VOCs检测报告，企业所使用的水性粘合剂TF-3901D的VOCs含量为10g/L，企业水性粘合剂TF-3901D用量为300t/a，密度为1.1g/cm3，则其体积为272.73m3。则挥发有机废气为2.73t/a。
本工艺产生的非甲烷总烃废气通过集气罩收集（收集效率90%），则收集非甲烷总烃的量为2.457t/a，收集到的废气接入一套静电除油+二级活性炭处理设施处理，并接入1根35m高排气筒DA001排放，则本工段非甲烷总烃的有组织排放量为0.103t/a。未收集气体无组织排放。
综上：
本项目产生非甲烷总烃废气共3.87t/a，颗粒物（油雾）3.80t/a。
使用集气罩将上述废气收集（收集效率90%），进入一套静电除油+二级活性炭吸附装置处理（处理效率90%），本项目有组织排放量、无组织排放量如下表所示：
表4-1本项目有组织排放量、无组织排放量表
	序号
	污染因子
	产生量t/a
	有组织收集量t/a
	有组织排放量t/a
	无组织排放量t/a

	1
	非甲烷总烃
	3.87
	3.48
	0.348
	0.387

	2
	颗粒物（油雾）
	3.80
	3.42
	0.342
	0.380
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	表4-2本项目有组织废气产生排放情况一览表
	排气筒编号
	产污环节
	污染物名称
	本项目有组织废气产生状况
	治理措施
	排气量m³/h
	控制出口流速m/s
	排气筒高度m
	排气筒直径m
	排气温度℃
	排放状况
	排放时间
h

	
	
	
	产生浓度mg/m³
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	工艺名称
	收集效率%
	处理效率%
	
	
	
	
	
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	

	DA001
	加弹、复合
	非甲烷总烃
	79.473
	0.397
	3.481
	静电除油+二级活性炭吸附
	90
	90
	5000
	15
	35
	0.15
	常温
	7.947
	0.040
	0.348
	8760

	
	加弹
	颗粒物
	78.111
	0.391
	3.421
	
	90
	90
	
	
	
	
	
	7.811
	0.039
	0.342
	


表4-3无组织废气产生排放情况一览表
	面源名称
	产污环节
	污染物名称
	无组织废气产生量t/a
	削减量t/a
	治理措施
	排放量t/a
	面源参数

	
	
	
	
	
	名称
	效率%
	
	面源长度m
	面源宽度m
	面源高度m

	生产车间
	加弹、复合
	非甲烷总烃
	0.387
	0
	无
	0
	0.387
	122
	54
	30

	
	
	颗粒物
	0.380
	0
	无
	0
	0.380
	122
	54
	30
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	1.2防治措施
本项目产生的废气污染因子为非甲烷总烃颗粒物，废气处理流程见下图。


图4-1本项目废气处理流程图
本项目废气治理措施为二级活性炭设备。
关于废气处理设施的相关分析如下：
A、工作原理：
静电除油吸附工作原理：
[image: ]
图4-2活性炭吸附示意图
静电除油是一种能以极高的效率吸附油污的技术，其运用电场或电压把含油液体或气体中的油分子分离出来，从而实现油气分离、油水分离、油气水分离、油污分离。静电除油通过高压电场可将物体表面的带电微粒排除，使其得到相应的去污效果。
活性炭吸附工作原理：
[image: ]
图4-3活性炭吸附示意图
活性炭主要是以含碳量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其他特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。随着活性炭的吸附过程，阻力随之缓慢增加，当活性炭吸附饱和时，阻力达到最大值，此后的净化效率基本失去。为此，需在活性炭吸附装置进出风口处设置差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，及时更换活性炭。
活性炭吸附装置应配套设置差压测量系统，并保证与吸附装置同步运行，以随时监控活性炭吸附装置吸附效果。当发生活性炭处理效率降低或饱和的情况时，必须立即停止生产，及时更换活性炭，确保处理装置正常运行。
活性炭及时更换以保证吸附效率，并且按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）各项要求进行设计施工。
根据江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知，活性炭用量计算公式如下：
T=m×s÷（c×10-6×Q×t）
式中：
T—更换周期，天；
m—活性炭的用量，kg；
s—动态吸附量，%；（一般取值10%）
c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；
Q—风量，单位m3/h；
t—运行时间，单位h/d。
更换时间为90天一更换，c值经上文计算为71.53，则每次装填量约为7.7t/a。故年用量为30.8t/a，吸附去除的非甲烷总烃量为3.13t/a，故废活性炭量约为33.93t/a
本项目二级活性炭的主要参数见下表：
表4-4  TA001活性炭吸附装置主要技术指标
	1
	设备型号
	ST-HX5000

	2
	设计处理风量
	5000m3/h

	3
	主体材质
	碳钢板

	4
	箱体尺寸（长）×（宽）×（高）mm
	（3200×1800×1800）×2

	5
	装填尺寸（长）×（宽）×（高）mm
	（3000×1600×1600）×2

	6
	活性炭更换周期
	90天

	7
	颗粒状活性炭规格
	碘值≥800

	8
	温度要求
	＜40℃

	9
	密度
	0.5g/cm3

	10
	每次装填量
	7.7t

	11
	吸附层数
	4层


B、技术可行性论证
静电除油吸附：
经查《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）附录A，本项目加弹工序产生的油雾采用“静电除尘”是可行的。
二级活性炭：
根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）并结合本项目废气产生实际情况，企业应满足的要求及实施情况如下。
表4-5本项目与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析
	序号
	要求
	本项目情况

	1
	一般规定
	排气筒的设计应满足GB50051
	本项目排气筒设计符合标准GB50051

	2
	废气收集
	吸附装置的效率不得低于90%
	本项目二级活性炭的处理效率为90%

	
	
	废气收集系统设计应符合GB50019的规定
	本项目废气收集系统设计应符合GB50019的规定，符合规范要求

	
	
	应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理
	符合规范要求

	
	
	确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。
	符合规范要求

	
	
	集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。
	符合规范要求

	
	
	当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统
	本项目产废气工段设置通风橱，满足要求

	3
	预处理
	预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过1mg/m³时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料
	本项目废气为颗粒物及非甲烷总烃，在活性炭之前已经采取静电除油装置，对颗粒物（油雾）进行处理。

	4
	吸附剂的选择
	固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；
	本项目采用颗粒状吸附剂，气体在活性炭吸附设备中的流速经计算为0.3m/s，符合规范要求

	5
	二次污染物控制
	预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。
	本项目废活性炭交由资质单位处理，符合规范要求

	
	
	噪声控制应符合GBJ87和GB12348的规定
	噪声控制符合GBJ87和GB12348的规定，符合规范要求


综上，本项目采用二级活性炭处理非甲烷总烃废气具有技术可行性。
C、经济可行性论证
静电除油+二级活性炭：
本项目设置一套静电除油+二级活性炭处理设施处理有机废气，该设备一次性投入20万元，运行电费10万元/年，主体设备需专人管理和定期维护，定期维护费用1万元/年，检修费用0.2万元/年、活性炭更换费用2万元/年，故费用合计一年约13.2万元。企业完全有能力承担该部分费用，故使用静电除油+二级活性炭装置具有经济可行性。
1.3非正常排放
建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开工、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。
本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，基本无废气逸出。不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。设有末端治理的大气污染源若遇处理设备故障，则会出现非正常排放的情况。本项目废气非正常工况主要考虑废气处理设施发生故障不能正常运行（处理效率按0%考虑）的情况为非正常排放。
表4-6非正常工况时废气排放情况表
	污染源
	非正常
排放原因
	污染物
	非正常
排放浓度
（mg/m3）
	非正常
排放速率
（kg/h）
	单次持
续时间
（h）
	年发生
频次
（次）
	应对
措施

	生产车间
	活性炭更换不及时、静电除油设备损坏、风机损坏
	非甲烷总烃
	79.473
	0.397
	2
	1
	维修、更换

	
	
	颗粒物
	78.111
	0.391
	2
	1
	维修、更换


1.4排放口基本情况
本项目排放口基本情况见下表。
表4-7排放口基本情况表
	序号
	编号及
名称
	类型
	排气筒
高度
m
	出口
内径
m
	排气
温度
℃
	污染物
种类

	1
	DA001
	一般排放口
	35
	0.15
	常温
	非甲烷总烃、颗粒物


根据现场勘查，本项目所在厂区周围没有高层建筑，主要为各类工业车间厂房，生产车间高度为30m，因此本项目设置35m高排气筒合理可行。
1.5监测要求
依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），建议建设单位按下表制定建设项目的废气日常监测计划。
表4-8本项目废气自行监测方案
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	有组织
	DA001
	非甲烷总烃、颗粒物
	1次/年
	《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	无组织
	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年
	《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	厂界
	非甲烷总烃、颗粒物
	1次/年
	《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）


1.6达标情况分析
根据本项目有组织废气产生及排放情况（见表4-2）、无组织产生及排放情况（见表4-3），本项目有组织、无组织废气在配备有效的处理设施处理的情况下可以做到达标排放。
1.7废气排放环境影响分析
本项目产生的非甲烷总烃、颗粒物由集气罩收集，经静电除油+二级活性炭处理后达标排放，未收集的少量非甲烷总烃、颗粒物无组织排放，对周围大气环境影响不大。
2、废水影响分析
2.1废水污染物产排情况
（1）废水产生与排放源强分析
本项目全厂员工25人，根据上文，生活污水排放775.6t/a，抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理。本项目企业全厂生产废水接管量为171185t/a，由于现有项目不产生生产废水，所以全厂生产废水量也为173740t/a，生产废水接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排入鳑鲏港。
表4-9.1  全厂废水产生及排放情况
	污染源名称
	产生
	治理
措施
	排放
	标准浓度限值
(mg/L)
	排放方式与去向

	
	水量
(m3/a)
	污染物
名称
	浓度
(mg/L)
	产生量(t/a)
	
	水量
(m3/a)
	污染物
名称
	浓度
(mg/L)
	排放量
(t/a)
	
	

	生活
污水
	775.6
	COD
	350
	0.271
	/
	775.6
	COD
	350
	0.271
	500
	抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司

	
	
	SS
	220
	0.171
	
	
	SS
	220
	0.171
	400
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.023
	
	
	NH3-N
	30
	0.023
	45
	

	
	
	TP
	4
	0.003
	
	
	TP
	4
	0.003
	8
	

	
	
	TN
	40
	0.031
	
	
	TN
	40
	0.031
	70
	

	生产废水
	173740
	COD
	500
	86.87
	/
	173740
	COD
	500
	86.87
	500
	接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排入鳑鲏港

	
	
	SS
	250
	43.435
	
	
	SS
	250
	43.435
	250
	

	
	
	石油类
	15
	2.606
	
	
	石油类
	15
	2.606
	15
	


表4-9.2  受纳污水厂废水向外环境排放情况
	污染源名称
	接管
	治理
措施
	排放
	标准浓度限值
(mg/L)
	排放方式与去向

	
	水量
(m3/a)
	污染物
名称
	浓度
(mg/L)
	接管量(t/a)
	
	水量
(m3/a)
	污染物
名称
	浓度
(mg/L)
	排放量
(t/a)
	
	

	生活
污水
	775.6
	COD
	350
	0.271
	一沉+AAO+二沉+高速沉淀+过滤+消毒
	775.6
	COD
	30
	0.023
	30
	外排至文家港

	
	
	SS
	220
	0.171
	
	
	SS
	10
	0.008
	10
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.023
	
	
	NH3-N
	3
	0.002
	3
	

	
	
	TP
	4
	0.003
	
	
	TP
	0.3
	0.0002
	0.3
	

	
	
	TN
	40
	0.031
	
	
	TN
	10
	0.008
	10
	

	生产废水
	173740
	COD
	500
	86.87
	细格栅+隔油调节+一级气浮+生化+二沉+二级气浮+过滤
	41697.6
	COD
	50
	2.085
	50
	接管废水处理后76%回用，24%达标排入鳑鲏港

	
	
	SS
	250
	43.435
	
	
	SS
	10
	0.417
	10
	

	
	
	石油类
	15
	2.606
	
	
	石油类
	1
	0.042
	1
	


（2）废水排放情况
表4-10  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	生活污水
	COD、SS、
NH3-N、
TP、TN
	进入城市污水处理厂
	间歇排放、排放期间流量不稳定
	/
	/
	/
	DW001
	是
□否
	企业总排放口
□雨水排放口
□清净下水口
□温排水排放口
□车间或车间处理设施排放口

	生产废水
	COD、SS、
石油类
	进入城市污水处理厂
	间歇排放、排放期间流量不稳定
	/
	/
	/
	DW002
	是
□否
	企业总排放口
□雨水排放口
□清净下水口
□温排水排放口
□车间或车间处理设施排放口


表4-11  废水排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律
	受纳污水处理厂信息

	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

	DW001
	120.55933
	30.84011
	775.6
	进入城市污水处理厂
	间歇排放、排放期间流量不稳定
	苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司
	COD
	30

	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	1.5（3）

	
	
	
	
	
	
	
	TN
	10

	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	DW002
	120.55937
	30.84013
	173740
	进入城市污水处理厂
	间歇排放、排放期间流量不稳定
	苏州市桃源富乡污水处理有限公司
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	石油类
	1

	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10


（3）废水防治措施可行性分析
本项目厂区内实行雨污分流制，产生的废水主要为生活污水和生产废水。本项目全厂生活污水排放量775.6t/a，生活污水抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理；本项目全厂生产废水产生量为173740t/a，接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排入鳑鲏港。
①依托污水处理厂的可行性分析
本项目位于吴江区桃源镇澄源村，处于苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司和苏州市桃源富乡污水处理有限公司的覆盖范围内。
根据《吴江区喷水织造行业（含污水处理厂、站）整治提升行动工作指引》（喷组(2023)2号）、《吴江区工业废水治理基础设施建设规划》（2022-2030），桃源镇保留的1.5万台喷水织机分别接入苏州市桃源富乡污水处理有限公司、联合水务污水厂和企业自行处理后回用。企业已与苏州市桃源富乡污水处理有限公司签订生产污水处理、中水回用协议，详见附件。
②污水处理厂废水处理工艺可行性分析
苏州市桃源富乡污水处理有限公司的处理工艺为“细格栅+隔油调节+一级气浮+生化+二沉+二级气浮+过滤”和“细格栅+隔油调节+一级气浮+膜生物反应器+消毒+活性炭吸附过滤”，前者处理后尾水回用喷水织造企业，后者处理后进入人工湿地后达标排入鳑鲏港。
[image: ]
图4-4  苏州市桃源富乡污水处理有限公司废水处理工艺流程图
苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司的处理工艺为“一沉+AAO+二沉+高速沉淀+过滤+消毒”，目前运行状况良好，尾水处理后排入文家港。
[image: ]
图4-5  苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司废水处理工艺流程图
③污水接管可行性分析
水质：本项目生活污水的水质简单，可生化性好，可达到苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司的接管标准，不会对污水处理厂的处理系统产生影响；本项目生产废水可以达到苏州市桃源富乡污水处理有限公司的接管标准，不会对污水处理厂的处理系统产生影响。
处理能力：苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司设计处理能力为15000m3/d，目前接管量为9000m3/d，剩余处理量为1000m3/d。本企业生活污水排放量为4.25m3/d，在苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司的处理余量范围内，因此苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司有能力接纳本项目生活污水。
苏州市桃源富乡污水处理有限公司现已建设日处理污水量4万吨项目，远期扩建至5万吨，扩建后回用水率为76%。本项目生产废水接管量为469m3/d，在苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理余量范围内，因此苏州市桃源富乡污水处理有限公司有能力接纳本项目生产废水。
管网建设：项目所在地生活污水管网已经铺设到位，本项目生活污水抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理。
项目所在地生产废水管网和中水回用管网已铺设到位，可接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理并回用至企业。
因此，本项目建成后生活污水抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理，生产废水接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理是可行的，对地表水环境的影响可接受。
2.2废水监测计划
参考《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ 879-2017），结合企业实际情况，对本项目废水的监测要求见下表。
表4-12  企业废水自行监测计划表
	类型
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	生产废水
	生产废水接管口
	流量
	自动监测
	/

	
	
	pH值
	
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

	
	
	COD
	
	

	
	
	石油类
	1次/季
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

	
	
	SS
	1次/周
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

	雨水
	雨水排口
	COD
	排放期间按日监测
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

	
	
	SS
	
	


2.3废水环境影响评价结论
本项目生活污水抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理；生产废水接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排入鳑鲏港。因此，本项目排放的废水经妥善处理后对地表水环境的影响可接受。
3、噪声影响分析
3.1噪声源强分析
本项目噪声源主要是设备运行产生的噪声，源强在70~80dB(A)之间。主要设备噪声见下表。
表4-13  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	台数
	声源源强
	声源控
制措施
	空间相对位置（m）
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损/dB(A)
	建筑物噪声

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	高效喷水织机
	136
	65
	设置隔音降噪装置，厂房隔声，距离衰减
	-44
	22
	1.2
	2
	65
	24h
	25
	39.7
	1m

	2
	
	高档喷气织机
	420
	75
	
	-45
	20
	1.2
	3
	75
	24h
	25
	38.1
	1m

	3
	
	先进加弹机
	20
	75
	
	20
	26
	1.2
	2
	76
	24h
	25
	40.2
	1m

	4
	
	整经机
	1
	60
	
	15
	28
	1.2
	5
	61
	24h
	25
	35.7
	1m

	5
	
	打卷机
	2
	60
	
	10
	19
	1.2
	5
	64
	24h
	25
	36.1
	1m


注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
本项目未新增室外声源。
3.2噪声污染防治措施
为确保项目建成运营后厂界噪声稳定达标，拟采取以下噪声污染防治措施。
①优化车间平面布置，主要高噪声设备远离车间边界。通过距离消减可以有效降低厂界的噪声。靠厂房的围护结构隔声，围护结构的墙为砖混结构。
②根据本项目噪声源特征，选用先进的低噪声设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。
③加强文明生产管理，减小原材料装卸作业的撞击声。
3.3噪声影响预测
①评价标准
根据《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府〔2019〕19号），本项目所在地为二类声环境功能区，所在区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
②预测模式
根据 HJ2.4-2021 要求，室内声源和室外声源分别按照导则附录B和附录A分别计算：
1.室内声源
A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下：
[image: 1671213622854]式中：
Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带）；
Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数，R=Sα/(1 −α) ，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
[image: 1671213856700]B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下：
式中：
Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
C.计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下：
Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6）
式中：
Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的的隔声量，dB；
D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下：
Lw=Lp2（T）=10lgS
式中：
Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2；
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
2.室外声源
室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：
Lp（r）=Lp（r0）+DC—（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
式中：
Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
[image: 1671215152967]式中：
Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
[image: 1671215811746]3.噪声贡献值计算公式
式中：
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T ——用于计算等效声级的时间，s；
N ——室外声源个数；
ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；
M ——等效室外声源个
tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。
预测值计算
预测点的预测等效声级为：
[image: ]
③预测结果
表4-14  厂界噪声预测结果
	预测点
	单位
	本项目贡献值
	背景值
	预测值
	评价结果

	
	
	
	昼
	夜
	昼
	夜
	

	项目东侧外1m
	dB(A)
	34.3
	58.9
	48.6
	59.0
	49.3
	达标

	项目南侧外1m
	
	41.2
	59.2
	49.4
	59.2
	49.5
	达标

	项目西侧外1m
	
	34.9
	57.7
	46.3
	58.0
	49.1
	达标

	项目北侧外1m
	
	45.8
	59.5
	48.1
	59.5
	48.3
	达标

	高路村
	
	40.6
	57.2
	45.8
	57.3
	46.9
	达标


根据噪声预测分析，本项目各噪声源在采取相应的噪声污染防治措施后，噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。
3.4噪声监测
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见下表。
表4-15  噪声监测要求
	类型
	监测点位
	监测频次
	监测指标
	执行标准

	噪声
	厂界四周
	1次/季度
	等效A连续声级
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准


3.5噪声环境影响评价结论
建设单位采取相关措施后，本项目噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对周边声环境影响不大。
4、固体废弃物影响分析
4.1固废产生情况
本项目产生的固废主要为废丝、废纺丝油剂包装、废胶水、废胶水包装、废润滑油、废润滑油包装、在线仪废液、废试剂包装、废草酸包装、静电除油器废油、废活性炭和生活垃圾。
废丝：整经、穿综扒筘、喷气织造、喷水织造过程产生一定量的废丝，根据建设单位提供参考数据，废丝量约占化纤丝用量的2%，则本项目废丝产生量为57t/a。
生活垃圾：本项目员工25人，年工作365天，生活垃圾产生量按照每人每天产生0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生量为4.6t/a，生活垃圾由环卫部门定期清运。
废纺丝油剂包装：本项目加弹工段使用纺丝油剂，用完后的包装物作为固体废物。使用纺丝油剂15t/a，规格为25kg/桶，则使用每年使用600桶。包装桶空重0.002t，则产生废纺丝油剂包装1.2t/a。
废胶水：本项目复合工段使用水性胶粘剂，每年因操作过程中多涂胶粘剂，或剩余胶粘剂放置过期等问题，会产生废胶水。根据企业信息，废胶水量约为胶水总用量的1%，本项目使用的胶粘剂总量为300t/a，故本项目产生废胶水3t/a。
废胶水包装：本项目使用胶粘剂300t/a，规格为10kg/桶，则每年使用30000桶。包装桶空重0.001t，则产生废胶水包装30t/a。
废润滑油：设备维护产生的废润滑油，本项目润滑油年用量0.2t，损耗较少忽略不计，则废润滑油产生量约0.2t/a。
废润滑油包装：设备维护过程润滑油用完后产生的废润滑油包装，本项目使用润滑油0.2t/a，润滑油包装规格为10kg/桶，则每年使用润滑油20桶，空桶重量0.001t，则产生废润滑油包装0.02t/a。
在线仪废液：污水在线监测设备会使用少量试剂，约0.006t/a，在线仪废液产生量与试剂使用量相近，约0.006t/a。现有项目不产生，故全厂在线仪废液产生量为0.006t/a。
废试剂包装：污水在线监测设备会使用少量试剂，试剂用完后废弃的包装作为危废处理，产生量为0.001t/a。
废草酸包装：本项目洗综工艺使用草酸，草酸用完后剩余的包装材料当作危废处理，本项目使用草酸0.32t/a，规格为10kg/袋，则使用草酸32袋。草酸包装袋空重为100g，故本项目产生废草酸包装袋0.0032t/a。
静电除油废油：本项目使用静电除油去除油雾颗粒，根据上文计算，收集到的废油的量为3.079t/a。
废活性炭：本项目使用1套静电除油+二级活性炭吸附设施处理废气，经上文计算，废活性炭产生33.93t/a。
4.2固体废物属性判定
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的是属于固体废物，还是副产品，详见下表。
表4-16  本次技改固体废物和副产品判别属性汇总表
	序号
	名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	预测产生量
（t/a）
	种类判断

	
	
	
	
	
	
	固体废物
	副产品

	1
	废丝
	整经、穿综扒筘、喷气织造、喷水织造
	固态
	化纤丝
	57
	√
	/

	2
	废纺丝油剂包装
	加弹
	固态
	塑料、废油剂
	1.2
	√
	/

	3
	废胶水
	复合
	液态
	废胶水
	3
	√
	/

	4
	废胶水包装
	复合
	固态
	塑料
	30
	√
	/

	5
	废润滑油
	设备维护
	液态
	机油
	0.2
	√
	/

	6
	废润滑油包装
	设备维护
	固态
	塑料、残油
	0.02
	√
	/

	7
	在线仪废液
	污水在线监测
	液态
	硫酸汞等
	0.006
	√
	/

	8
	废试剂包装
	污水在线监测
	固态
	塑料
	0.001
	√
	/

	9
	废草酸包装
	洗综
	固态
	塑料
	0.0032
	√
	/

	10
	静电除油废油
	废气处理
	液态
	废油
	3.079
	√
	/

	11
	废活性炭
	废气处理
	固态
	废活性炭
	33.93
	√
	/

	12
	生活垃圾
	员工生活
	固态
	垃圾
	4.6
	√
	/


危险废物根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）、《固体废物分类与代码目录》以及《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）进行判定，本项目固体废物的类别判定见下表。
表4-17  本项目固体废物属性判别汇总表
	序号
	固废名称
	属性
	产生工序
	形态
	主要成分
	危险特性鉴别方法
	危险特性
	废物类别
	废物代码
	预测产生量
（t/a）

	1
	废丝
	一般固废
	整经、穿综扒筘、喷气织造、喷水织造
	固态
	化纤丝
	/
	/
	S14
	900-099-S14
	57

	2
	废纺丝油剂包装
	危险废物
	加弹
	固态
	塑料、废油剂
	《国家危险废物名录》（2025年版）
	T,I
	HW08
	900-249-08
	1.2

	3
	废胶水
	危险废物
	复合
	液态
	废胶水
	/
	/
	S14
	900-099-S14
	3

	4
	废胶水包装
	危险废物
	复合
	固态
	塑料
	/
	/
	S14
	900-099-S14
	30

	5
	废润滑油
	危险废物
	设备维护
	液态
	机油
	《国家危险废物名录》（2025年版）
	T,I
	HW08
	900-214-08
	0.2

	6
	废润滑油包装
	危险废物
	设备维护
	固态
	塑料、残油
	
	T,I
	HW08
	900-249-08
	0.02

	7
	在线仪废液
	危险废物
	污水在线监测
	液态
	硫酸汞等
	
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	0.006

	8
	废试剂包装
	危险废物
	污水在线监测
	固态
	塑料
	
	T/C/I/R
	HW49
	900-041-49
	0.001

	9
	废草酸包装
	危险废物
	洗综
	固态
	塑料
	
	T/C/I/R
	HW49
	900-041-49
	0.0032

	10
	静电除油废油
	危险废物
	废气处理
	液态
	废油
	
	T,I
	HW08
	900-249-08
	3.079

	11
	废活性炭
	危险废物
	废气处理
	固态
	废活性炭
	
	T
	HW49
	900-039-49
	33.93

	12
	生活垃圾
	一般固废
	员工生活
	固态
	垃圾
	/
	/
	S62
	900-001-S62
	4.6



4.3固废处置情况
表4-18  本项目固体废物处置方式表
	序号
	固废名称
	属性
	产生工序
	废物类别
	废物代码
	预测产生量
（t/a）
	处置方式

	1
	废丝
	一般固废
	整经、穿综扒筘、喷气织造、喷水织造
	S14
	900-099-S14
	57
	外售综合利用

	2
	废纺丝油剂包装
	危险废物
	加弹
	HW08
	900-249-08
	1.2
	委托资质单位处置

	3
	废胶水
	一般固废
	复合
	S14
	900-099-S14
	3
	外售综合利用

	4
	废胶水包装
	一般固废
	复合
	S14
	900-099-S14
	30
	外售综合利用

	5
	废润滑油
	危险废物
	设备维护
	HW08
	900-214-08
	0.2
	委托资质单位处置

	6
	废润滑油包装
	危险废物
	设备维护
	HW08
	900-249-08
	0.02
	委托资质单位处置

	7
	在线仪废液
	危险废物
	污水在线监测
	HW49
	900-047-49
	0.006
	委托资质单位处置

	8
	废试剂包装
	危险废物
	污水在线监测
	HW49
	900-041-49
	0.001
	委托资质单位处置

	9
	废草酸包装
	危险废物
	洗综
	HW49
	900-041-49
	0.0032
	委托资质单位处置

	10
	静电除油废油
	危险废物
	废气处理
	HW08
	900-249-08
	3.079
	委托资质单位处置

	11
	废活性炭
	危险废物
	废气处理
	HW49
	900-039-49
	33.93
	委托资质单位处置

	12
	生活垃圾
	一般固废
	员工生活
	S62
	900-001-S62
	4.6
	环卫部门处理


4.4固废污染防治措施
（1）一般固体废物
本项目产生的废丝属于一般工业固废，废丝收集后暂存一般固废仓库，定期外售给相关回收单位进行综合利用。本项目拟建一般固废仓库面积约20m2，废丝约每周清运一次。一般固废仓库应当按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求设置。生活垃圾由环卫部门清理。
（2）危险废物
本项目产生的危险废物，收集后暂存于危废仓库，委托资质单位定期处置。本项目拟建危废仓库面积约20m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中危废仓库要求设置。危险废物贮存场所基本情况见下表。
表4-19  危险废物贮存场所基本情况
	序号
	危废名称
	废物类别及代码
	预测产生量
（t/a）
	位置
	面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	废纺丝油剂包装
	HW08 900-249-08
	1.2
	拟建厂房2层南侧
	20m2
	堆放
	20t
	6个月

	2
	废润滑油
	HW08 900-214-08
	0.2
	
	
	密闭桶装
	
	6个月

	3
	废润滑油包装
	HW08 900-249-08
	0.02
	
	
	堆放
	
	6个月

	4
	在线仪废液
	HW 49 900-047-49
	0.006
	
	
	密闭桶装
	
	6个月

	5
	废试剂包装
	HW 49 900-041-49
	0.001
	
	
	袋装
	
	6个月

	6
	废草酸包装
	HW 49 900-041-49
	0.0032
	
	
	袋装
	
	6个月

	7
	静电除油废油
	HW08 900-249-08
	3.079
	
	
	
	
	6个月

	8
	废活性炭
	HW 49 900-039-49
	33.93
	
	
	
	
	6个月


1）危险废物暂存场所环境影响分析
危废暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用，贮存设施污染控制要求一般规定如下：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）可知，本项目危废仓库的贮存设施类别属于贮存库，贮存库污染控制要求如下：
①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。本项目危废仓库不同贮存分区间有过道隔离。
②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。本项目危废贮存库设有导流沟与收集池，可满足液态危险废物贮存区泄漏堵截设施容积要求。
③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。企业危废均不属于易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物，危废密闭包装贮存。
本项目严格按照以上规范设置危险废物贮存设施，不对周围环境产生影响。
2）危险废物运输过程的环境影响分析
本项目危险废物在厂区内的运输路线较短，且在危废产生点即将危险废物收集包装好，故在厂区内发生散落、泄漏的可能性较小，一旦发生散落、泄露则应立即进行打扫清理，打扫清理产生的杂物全部作为危废进行暂存处置。厂内危险废物出现散落、泄漏的影响具有可控性。
危险废物在厂区外的运输线路要避免居民区、学校等人口密集区，也不经过饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区。同时危险废物采用处置方专用车辆进行运输，厂外运输影响具有可控性。
本项目将严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）等规范的要求进行，运输过程对环境几乎无影响。
3）危险废物委托处置的环境影响分析
建设单位需委托危废经营许可证中有相应类别的单位进行处置，同时本项目应在投产前与有资质的危废处置单位签订处置协议。
4）危险废物规范化管理
建设单位须按照《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2015〕99号）进行危险废物规范化管理，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。建设单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治危险废物污染环境的措施；规范设置危险废物识别标志；按照危废废物特性分类进行收集；建立危险废物处置台账，并如实记录危险废物处置情况等。
在管理制度落实方面，应建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容，按规定在江苏省危险废物动态管理系统进行申报。
4.5固废环境影响评价结论
本项目厂区内产生的固体废物临时存放于厂区内的贮存场所，贮存场所按照国家固体废物贮存有关要求设置。危险废物在收集时，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，避免其对周围环境产生污染。经过上述方法处理处置后，固废对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。
5、地下水、土壤环境影响分析
（1）地下水、土壤污染情况分析
本项目在苏州市吴江区桃源镇澄源村厂区已建厂房内进行建设，地面已做好硬化，正常情况下无土壤、地下水污染途径。
（2）防控措施
表4-20  防渗分区及要求表
	名称
	防渗分区
	防渗要求

	危废仓库
	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1m，
K≤1×10-7cm/s

	一般固废仓库、生产车间、原辅料仓库
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥0.75m，
K≤1×10-5cm/s

	其他区域
	简单防渗区
	一般地面硬化


为保护地下水及土壤环境，建议企业采取以下污染防治措施及环境管理措施：
①企业危废仓库地面铺设环氧地坪，危险废物密闭储存，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施。
②企业生产区、仓库地面做好防渗、防漏、防腐蚀，生产过程严格控制，定期对设备进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；污水管网均采用管道输送，清污分流，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。
在充分落实以上防渗措施及加强环境管理的前提下，项目建设能够达到保护土壤及地下水环境的目的。
6、生态环境影响分析
对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目利用厂区已建厂房进行建设，用地性质为工业用地，不涉及生态环境保护目标。因此，不需要进行生态环境影响分析。
7、环境风险分析
7.1环境风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B判断本项目生产过程中所涉及的风险物质，并根据风险物质的量计算Q值。
表4-21  项目Q值确定表
	风险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	Q值

	纺丝油剂
	/
	1.5
	2500
	0.0006

	润滑油
	/
	0.1
	2500
	0.00004

	硫酸银
	10294-26-5
	0.004
	0.25
	0.016

	重铬酸钾
	7778-50-9
	0.0016
	0.25
	0.0064

	硫酸汞
	7783-35-9
	0.0004
	50
	0.000008

	废润滑油
	/
	0.1
	2500
	0.00004

	在线仪废液
	/
	0.006
	0.25
	0.024

	静电除油废油
	/
	1.54
	2500
	0.000616

	合计
	0.0477


注：硫酸银以银及其化合物计，临界量为0.25t；重铬酸钾以铬及其化合物计，临界量为0.25t；硫酸汞急性毒性：LD50 57mg/kg（大鼠经口），以健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）计，临界量为50t；在线仪废液中含有硫酸银、重铬酸钾等，按最严临界量0.25t计，静电除油废油半年处置一次，其最大存在量按年产生量的一半。
7.2评价工作等级确定
本项目Q值小于1，因此风险潜势为I。
表4-22  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据环境风险潜势，判定本项目评价工作等级为简单分析。因此，仅需对环境风险开展简单分析。
7.3环境风险简单分析
（1）风险源识别
表4-23  风险源识别
	风险源
	潜在风险
	风险描述

	生产车间
	火灾、泄漏
	原辅材料引发火灾，火灾导致产生消防废水、浓烟等伴生、次生污染物，对厂区及周围环境产生不利影响。主要生产设备受腐蚀或外力后损坏，物料泄漏，对厂区及周围环境产生不利影响。

	公用工程
	火灾、泄漏
	用电设施引发火灾，生活污水管道泄漏。

	环保工程
	污水输送设施故障
	污水输送设施出现故障，污水中的污染物直接排至厂内土壤，导致不利影响。

	
	危废仓库、原料仓库防渗、防漏措施维护不到位
	危废仓库、原辅料仓库防渗漏设施破损导致液体泄漏，对厂区及周围环境产生不利影响。

	
	突发性泄漏和火灾爆炸
	泄漏、火灾导致伴生、次生污染物直接进入市政污水管网和雨水管网，对污水处理厂和周围水环境造成不利影响。

	其他
	责任因素
	因工程结构设计不合理、设备制造和检验不合格、作业人员误操作或玩忽职守、维修过程违反规定等，以及人为破坏都有可能造成事故。


（2）影响途径
空气、水体和土壤等环境要素是危险物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生有害物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。
（3）环境风险防范措施
组织管理：建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合厂区具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以增强职工的安全意识和安全防范能力。
总图布置和建筑安全防范措施：厂区总平面布置严格执行相关规范要求，所有建筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。
原辅料储存中的防范措施：加强对物料的管理，危化品按安全技术说明书的要求进行储存，原料仓库、成品仓库和生产车间按照防火规范进行储存和组织生产；制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。建设单位需加强生产、安全管理，重视对生产作业场所、危险物料贮存和危废暂存处的在线监控，及时预警、报警。
污水事故风险防范措施：平时加强污水输送设施的维护保养，及时发现设备的隐患，并及时进行维修，确保污水输送设施正常运行；建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对污水处理实行全过程跟踪控制。
固废事故风险防范措施：本项目各种固废分类收集、存放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险废物委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施：在收集过程中要根据危险废物的性质进行分类收集和暂存。厂内应设置专门的废物贮存场所、以便贮存不能及时送出处置的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物要有单独的贮存场所，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。
用电设施安全防范措施：建设项目的电气装置按照电力设计规范设计，根据作业环境的具体情况选择电器种类，并做好防腐蚀设计；按工艺要求应设置主、备供两路供电系统。一旦主供断电，备用电源能自动投入；线路应避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方；正常不带电，而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均应按要求设计可靠接地装置。车间接地要等电位接地，各装置防静电设计应根据生产工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施，各装置防静电设计应符合相关规定；各生产场所及储存场所设置火灾报警器；生产场所主要通道均设事故照明和安全疏散标志；各装置、设备、设施以及建筑物，应根据国家标准和规定确定防雷等级，设计可靠的防雷保护装置，防止雷电对人身、设备以及建筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有关规定：防雷设计应根据生产性质、环境特点以及保护设施的类型，设计相应防雷设施；有火灾爆炸危险的装置、露天设备、电气和建筑物应设计防雷装置。
火灾和爆炸风险防范措施：建立健全防火安全规章制度并严格执行，根据一些地区的经济、防火安全制度主要有以下几种：
安全员责任制度：主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确；
防火防爆制度：对火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动以及可燃、易燃物品等的控制和管理；
安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火检查，并根据发现的问题定人、限期落实整改；
其他安全制度：如外来人员和车辆入库制度，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。
企业设立报警系统：设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位采用110电话报警，另设置具有专用线路的火灾报警系统。
建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产车间、原辅料仓库等严禁明火。工作人员定时进行检查巡逻，当发现物料有泄漏、火灾时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。根据相关规定，生产车间、仓库区等场所应配置足量的砂土和灭火器，并保持完好状态。
事故废水收集和处置措施：厂区雨水管网应设置雨水截止阀并设置应急事故池。正常排放时，开启此阀门，雨水经雨水管网收集后排入附近河道。发生事故时，关闭此阀门，使事故废水切换至应急事故池，发生火灾时，将消防废水全部截留在应急事故池内，不外排。事故废水经检测达标后可排入市政污水管道排放。本项目事故废水主要包括火灾爆炸事故产生的消防尾水和泄漏物料。应急事故池的设计依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》进行。突发环境事件发生时将外排的雨水阀门关闭，打开应急事故池进水阀，若检测超标，事故后事故废水将作为危险废物委托有资质单位安全处置，若达标则由相关污水处理厂处理。通过以上措施可避免消防废水直接外排而污染环境。
7.4环境风险应急预案
为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，建设项目需制订突发环境事件应急预案并报苏州市吴江生态环境局备案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。
7.5分析结论
通过以上风险防范措施的设立，可以较为有效地最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将远远低于国内同类企业水平，本项目的事故风险处于可接受水平。
8、电磁辐射
本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。
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	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	DA001
	非甲烷总烃、颗粒物
	静电除油+二级活性炭吸附装置
	《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1

	
	无组织
	厂界
	非甲烷总烃、颗粒物
	/
	《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3

	
	
	在厂房外设置监控点
	非甲烷总烃
	/
	《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2

	地表水环境
	生产废水排放口
	pH、COD、SS、石油类
	接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排入鳑鲏港
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级

	
	生活污水排放口
	pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP
	抽运至苏州市吴江桃源生活污水处理有限公司处理
	

	声环境
	生产设备
	连续等效A声级
	减振、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	本项目不涉及

	固体废物
	本项目固废为一般固废、危险废物及生活垃圾。其中，废丝为一般工业固废，收集后临时存储于一般固废仓库，统一外售综合利用；废纺丝油剂包装、废润滑油包装、废润滑油、在线仪废液、废试剂包装、废草酸包装、静电除油废油、废活性炭为危险废物，收集后临时存储于危废仓库，委托有资质单位外运处置；生活垃圾收集后由环卫定期清运。

	土壤及地下水
污染防治措施
	采取分区防控措施，项目将按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施：本项目重点防渗区为危废仓库，一般防渗区为生产车间、一般固废仓库、原辅料仓库，重点防渗区和一般防渗区应按照相关要求做好防腐、防渗、防泄漏措施。除重点防渗区和一般防渗区外，项目其他区域为简单防渗区，采用一般地面硬化进行防渗。

	生态保护措施
	本项目不涉及

	环境风险
防范措施
	①车间、仓库严禁明火，配备充足的消防设施；
②定期检查维护污水输送设施，发生故障及时维修，必要时停产；
③加强危险废物管理，危废仓库按照规范进行建设，做好防渗、防漏等措施。

	其他环境
管理要求
	（1）环境管理计划
①严格执行“三同时”制度
在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。
②建立环境报告制度
应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。
③健全污染治理设施管理制度 
建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。
④建立环境目标管理责任制和奖惩条例
建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。
⑤建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。
⑥规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求张贴标识。 
⑦本项目建成后，在启动生产设施或发生实际排污之前应重新申请取得排污许可证。
（2）验收监测计划
当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检（监）测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。
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六、结论
	以上评价结果是根据公司的生产规模、布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的污染物排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应按环保部门要求另行申报。
综上所述，本项目选址合理，符合国家及地方产业政策、当地规划要求。项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实现达标排放，总体上对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状，环境风险可控。因此，在各项环保措施真正落实，严格执行国家有关环境质量标准和污染物排放标准，履行“三同时”管理制度，加强污染防护、治理的基础上，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。
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	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	/
	0.735
	0
	0.735
	+0.735

	
	颗粒物
	0
	0
	
	0.722
	0
	0.722
	+0.722

	废水
	生活污水
	废水量
	0
	0
	
	775.6
	0
	775.6
	+775.6

	
	
	COD
	0
	0
	
	0.271
	0
	0.271
	+0.271

	
	
	SS
	0
	0
	
	0.171
	0
	0.171
	+0.171

	
	
	NH3-N
	0
	0
	
	0.023
	0
	0.023
	+0.023

	
	
	TP
	0
	0
	
	0.003
	0
	0.003
	+0.003

	
	
	TN
	0
	0
	
	0.031
	0
	0.031
	+0.031

	
	生产废水
	废水量
	0
	0
	
	173740*
	0
	173740*
	+173740*

	
	
	COD
	0
	0
	
	86.87*
	0
	86.87*
	+86.87*

	
	
	SS
	0
	0
	
	43.435*
	0
	43.435*
	+43.435*

	
	
	石油类
	0
	0
	
	2.606*
	0
	2.606*
	+2.606*

	一般工业
固体废物
	废丝
	0
	0
	
	57
	0
	57
	+57

	
	废胶水
	0
	0
	
	3
	0
	3
	+3

	
	废胶水包装
	0
	0
	
	30
	0
	30
	+30

	危险废物
	废纺丝油剂包装
	0
	0
	
	1.2
	0
	1.2
	+1.2

	
	废润滑油
	0
	0
	
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	废润滑油包装
	0
	0
	
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	在线仪废液
	0
	0
	
	0.006
	0
	0.006
	+0.006

	
	废试剂包装
	0
	0
	
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	废草酸包装
	0
	0
	
	0.0032
	0
	0.0032
	+0.0032

	
	静电除油废油
	0
	0
	
	3.079
	0
	3.079
	+3.079

	
	废活性炭
	0
	0
	
	33.93
	0
	33.93
	+33.93

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	
	4.6
	0
	4.6
	+4.6


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
注*：该数据为生产废水接管量，接管至苏州市桃源富乡污水处理有限公司处理后76%回用，其余达标排入鳑鲏港。
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